**東軟機密**

环境构筑手册

**Ver 0.2**

**2010年11月16日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ページ数 |  | 本文 |  | 付録 |  | 発行日付 |  |
| 作成者 | 吕凯 | | | 承認者 |  | | |

**変更履歴**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版数** | **年/月/日** | **改版内容** | **担当者** | **承認者** |
| 0.01 | 2010/11/16 | 新規作成 | 吕凯 |  |
| 0.02 | 2010/11/30 | 内容更新与精简 | 吕凯 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

※変更種別

A:追加

**B:削除**

**C:変更**

**目 次**

[1 编译环境和编译 4](#_Toc278891652)

[1.1 环境搭建 4](#_Toc278891653)

[1.1.1 centeros 安装.（省略） 4](#_Toc278891654)

[1.1.2 安装交叉编译工具链(SONY-CE-Linux-5.0.4.1-ARM.iso) 4](#_Toc278891655)

[1.1.3 安装内核头文件 4](#_Toc278891656)

[1.2 代码编译 4](#_Toc278891657)

[1.2.1 release时 4](#_Toc278891658)

[1.2.2 开发时 5](#_Toc278891659)

[2 运行环境和运行 5](#_Toc278891660)

[2.1 pc机端配置 5](#_Toc278891661)

[2.1.1 配置nfs服务 5](#_Toc278891662)

[2.1.2 配置tftp服务 6](#_Toc278891663)

[2.1.3 配置minicom 6](#_Toc278891664)

[2.1.4 准备内核 7](#_Toc278891665)

[2.1.5 准备文件系统 7](#_Toc278891666)

[2.2 开发板设置 7](#_Toc278891667)

[2.2.1 release时 7](#_Toc278891668)

[2.2.2 开发时 8](#_Toc278891669)

[2.3 程序运行 8](#_Toc278891670)

# 编译环境和编译

## 环境搭建

### centeros 安装.（省略）

### 安装交叉编译工具链(SONY-CE-Linux-5.0.4.1-ARM.iso)

#cd SONY-CE-Linux-5.0.4.1-ARM/Tools\_Userland/arm

#rpm -e $(rpm -qa "arm-sony-linux-gnueabi-\*")

#rm -rf /usr/local/arm-sony-linux-gnueabi/

#rpm -Uvh --ignorearch \*.rpm

其中SONY-CE-Linux-5.0.4.1-ARM/doc/install\_en.txt里面有相关得文档。

### 安装内核头文件

#cd <latest kernel path>

#export PATH=/usr/local/arm-sony-linux-gnueabi/devel/bin/:$PATH

#make avp13\_defconfig

#make

#make kernel\_headers\_install

## 代码编译

### release时

#### 编译内核

$export PATH=/usr/local/arm-sony-linux-gnueabi/devel/bin/:$PATH

$cd <latest kernel path>

$ make avp13\_defconfig

$ make

生成的内核avp13Build/arch/arm/boot/Image

#### 编译app以及生成文件系统镜像

$export PATH=/usr/local/arm-sony-linux-gnueabi/bin:$PATH

$cd <latest rootfs path>

$cd makerootfs

$./makerootfs.sh all

注意，

生成的镜像名称为target/\*.img

对于该脚本具体信息，最好参考下makerootfs/readme

### 开发时

每次修改完代码，编译过程如下：

$export PATH=/usr/local/arm-sony-linux-gnueabi/bin:$PATH

$cd <latest rootfs path>

$cd diablo/diabloMainCpu

$cd build

$./build.sh

这样会根据时间戳编译最新得内容。在第一次编译前或者增删文件时需要运行./build.sh depend.

编译得全部log信息存放在build\_Diablo.log

编译如果出错，那么错误信息存放在error.log

上次得编译log以及编译错误分别存放在：build\_Diablo.old.log和error.old.log

清除之前的编译中间文件：

$./build.sh clean

# 运行环境和运行

## pc机端配置

### 配置nfs服务

配置nfs服务得目的是让板通过网络把nfs的目录当做板子环境中得根目录。

(1)编辑/etc/exports

添加类似如下一行：

<your nfs directory> \*(rw,sync,no\_root\_squash)

在配置NFS之前先查看“rpm -q nfs-utils portmap“两个软件包是否安装，默认都是安装的。

这里，'<your nfs directory>'是你本地的nfs目录，可以随意设置。具体含义参见"info exports".

(2)重启服务：

#/etc/init.d/nfs restart

#/etc/init.d/portmap restart

(3)关闭防火墙：

这一步有的人可以不用做。

具体在："系统"->"管理"->"安全级别和防火墙"

至此nfs服务搭建完毕，测试方法如下：

在其它机器上运行：

#mkdir nfstest

#mount -t nfs <你的ip>:<你的nfs目录> nfstest

如果成功则完毕。

### 配置tftp服务

配置tftp服务得目地是让板子通过tftp下载内核并启动。

(1)安装tftp客户/服务端:

#yum install tftp.i386

#yum install tftp-server.i386

这里，如果不行就先运行"#yum makecache"试试。

(2)编辑/etc/xinetd.d/tftp

service tftp

{

socket\_type = dgram

protocol = udp

wait = yes

user = root

server = /usr/sbin/in.tftpd

server\_args = -s /tftpboot

disable = no

per\_source = 11

cps = 100 2

flags = IPv4

}

这里，disable是指关闭还是打开tftp服务，取值yes/no.

server\_args指定tftp服务在本地机器上的导出目录。其它参数具体含义参见“info xinetd.conf”.

(3)重启服务：

#/etc/init.d/xinetd restart

至此tftp服务搭建完毕，测试方法如下：

在本地机器上运行：

#>>/tftpboot/mytest

在其它机器上运行：

#tftp <你的ip地址>

#get mytest

然后"[Ctrl]D"退出，如果在那个其他机器得当前目录看到mytest说明成功。

### 配置minicom

配置minicom的目的是让pc机可以通过minicom连接开发板。

(1)#minicom -s

(2)选择"Serial port setup"

配置其中的如下配置选项：

A - Serial Device : /dev/ttyS0

E - Bps/Par/Bits : 115200 8N1

F - Hardware Flow Control : No

G - Software Flow Control : No

### 准备内核

将编译好得内核(arch/arm/boot/Image)放到tftp的导出目录。

导出目录按前面配置应该是:/tftpboot

#cp arch/arm/boot/Image /tftpboot/vmlinux.bin

### 准备文件系统

为release使用，将文件系统镜像(ramdisk.img)拷贝到tftp导出目录(/tftpboot)。

为开发使用，将文件系统中所有内容拷贝到nfs导出目录(<your nfs directory>)。

编译时候生成的文件系统以及镜像在目录"Rootfs/makerootfs/target/"中.

## 开发板设置

pc端配置好之后，启动minicom，再启动开发板，会自动进入bootloader。

### release时

需先将文件系统和内核写到flash rom中,配置如下：

NBL> sdm init

NBL> diag ethaddr 00:11:22:33:44:55

NBL> sdm create -n -l 0x600000 kernel

NBL> sdm create -n -l 0x600000 initrd\_fat

NBL> fdisk -a sdme::

NBL> mkfs sdme1:uvfat:

NBL> mkdir sdme1:uvfat:/boot

NBL> cp net:tftp:vmlinux.bin sdmd::

NBL> cp net:tftp:ramdisk.img sdme1:uvfat:/boot/

NBL> bootprof init

NBL> bootprof param -k sdmd:raw:vmlinux.bin -c "console=ttyS0,115200n8 rdinit=/sbin/init ip=10.1.29.xx1::10.1.29.1:255.255.255.0" -i sdme1:uvfat:/boot/ramdisk.img -t 3 -n 3 Linux

NBL> bootprof param -k sdmd:raw:vmlinux.bin -c "console=ttyS0,115200n8 rdinit=/sbin/init ip=10.1.29.xx1::10.1.29.1:255.255.255.0" -i sdme1:uvfat:/boot/ramdisk.img -t 3 -n 3 Linux0

最后，将开发板断电并设置s1902跳线组第一号开关为"on".

这里，10.1.29.xx1是开发板ip.如上设置如果正确，上电之后即可实现自动启动。

注意：上述命令中vmlinux.bin文件名可以更改但是必须以"\*.bin"为扩展名。

### 开发时

基于nfs文件系统，从tftp下载内核，配置如下：

NBL> setenv myip 10.1.29.180

NBL> setenv console on

NBL> setenv servip 10.1.29.44

NBL> diag ethaddr 00:11:22:33:44:55

NBL> setenv gateip 10.1.29.1

注意，这里servip是tftp服务器地址,myip是板子ip，ethaddr是板的mac,这根据自己情况设置。gateip只为保留用，可以不设置。

最后，下电，再上电并启动开发板:

NBL> boot -r -t binary -c "mem=252MB console=ttyS0,115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=10.1.29.44:<your nfs directory> ip=10.1.29.180::10.1.29.1:255.255.255.0" net:tftp:vmlinux.bin

这里，"nfsroot=10.1.29.44:<your nfs directory>"对应你机器的nfs服务目录，“ip=10.1.29.180::10.1.29.1:255.255.255.0“对应你板子的ip地址，需要修改。

这样，就可以启动开发了。如果在开发板和pc之间通过你的nfs目录相关联，可以通过这个目录在pc和你开发板间传递数据。

## 程序运行

这样，即可通过“/diablo/diabloMainCpu/diablo.bin”运行程序了。

注意：

如果上电后没有自动启动，则断电后将s1902跳线组第一号开关为"off"，然后上电运行：

NBL> aboot -n

成功启动后将开发板断电并设置s1902跳线组第一号开关为"on"，再次上电即可。