# 装修材料

本文主要记录在装修过程中查到的关于材料方面的信息。主要介绍装修所需的各种常见材料的信息,包括品牌,价格,质量,注意事项,网友的评价等等。

主要内容有：建材市场路线和装修材料两个部分。其中，建材市场路线是大连地区的。而装修材料信息是从网上收集的。希望对大家有用。^\_^

本文组织：

[装修材料 1](#_Toc295646598)

[一、建材市场和路线 2](#_Toc295646599)

[二、装修材料 4](#_Toc295646600)

[2.1关于瓷砖的总结 5](#_Toc295646601)

[2.2关于地板的总结 11](#_Toc295646602)

[2.3关于厨具的总结 17](#_Toc295646603)

[2.4关于门的总结 51](#_Toc295646604)

[2.5关于推拉门的总结 64](#_Toc295646605)

[2.6关于窗的总结 69](#_Toc295646606)

[2.7关于吊顶的总结 81](#_Toc295646607)

[2.8油漆 92](#_Toc295646608)

[2.9波音软片 95](#_Toc295646609)

[2.10关于五金挂件的总结 98](#_Toc295646610)

[2.11关于过门石的总结 101](#_Toc295646611)

[2.xx其它杂乱 104](#_Toc295646612)

作者：QuietHeart

Email：[quiet\_heart000@126.com](mailto:quiet_heart000@126.com)

## 一、建材市场和路线

通过网上查阅的资料，总结的建材市场的大概情况如下：

假设出发位置：黑石礁

经过在网上搜集的资料再加上筛选之后的一些建材市场：

**幸福家居：**

路线：528路，汉阳街下车,幸福E家。

东西还不错，可是有点贵。

**华南家具大世界：**

路线：乘坐 523路, 在李家街站下车,乘坐413路, 在华南国际商城站下车.

网上资料说，

华南建材在甘井子算是最大的了，价格合适，东西全，交通也便利。

瓷砖，板材，地板，卫浴，去华南，比较便宜。

家住甘井子区还是去华南家居大世界便宜能降价还方便。

竟然还有人说"华南现在的东西不全啦，而且很贵，摊位费涨啦，是现在最贵的一家"。

**金三角大市场：**

路线：乘坐 523路, 在 金三角市场站 下车

网上资料说，

大连金三角大市场是一个包括大连粮食批发市场、大连金三角农副产品批发市场、金三角家具装饰材料批发市场、灯饰洁具总汇、大连国际花木交易市场在内的多种经营为一体的综合性大市场。

金三角，那里便宜，东西还多。

家具，去金三角的东方家园，华南也有一部分，但是感觉不如金三角的多。但是也有人说东方家园东西也挺贵。

**香炉礁：**

路线：乘坐 23路(或 901, 531), 在 太原街站 下车，乘坐 410路, 在 香炉礁站 下车，步行至 香炉礁家具市场。

网上资料说，

香炉礁有宜家、百安居、香炉礁家具市场、五一广场的华联。

便宜，东西还多。兴业街-香炉焦这的家具市场比较老了，兴业建材市场。

家具去香炉焦，但是没有旅顺便宜  但是不建议去旅顺，有点远。

宜家可就不要去了，全是些刨花板，又贵又不实用。宜家，百安居，东西都也不便宜。

**后盐建材批发市场：**

路线：乘坐 523路, 在 促进小区站 下车，乘坐 8路, 在 后盐陶瓷建材市场站 下车。

网上资料说，

后盐便宜还可以降价，有很多不错的地方，就是远了点。

瓷砖在后盐买就很便宜;有人说暖气，瓷砖、五金建材都是在后盐买的，还可以降价，比金三角便宜不少。

竟然还“后盐就不建议去啦，全是破烂，而且还很贵“。

**马栏广场红星美凯龙：**

路线:3,709,708,522等到马栏广场下车.

这个不多评价了,网上相关的评论也没太找,新开不到一年(10年末开的),本人亲自去过一次,东西可能是不贵也不便宜吧.是一家很大的装修市场,很正规,服务态度也好.如果离得不远的话值得一去.

另外也有人说，油漆之类哪都差不多，因为都是品牌的，所以价格几乎一样。

更多参考资料，参考搜集的总结的[建材市场相关资料](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\桌面\QuietHeart\关于建材市场.htm)。

网上在：<http://blogold.chinaunix.net/u1/34500/showart_2527475.html>

## 二、装修材料

       这个最为困难，也是最消耗时间的部分,期间主要确定需要什么材料，哪些品牌的材料，以及相应的价格，用量等等。

       材料大致有主材和辅材两种.主材是大头,如果半包主料由您自己采购能够控制装修得主要费用，辅料种类繁多，不易搞清楚，由装修公司负责省点心.这里大致列出一个列表,后面对一些重要的装修材料进行详细说明.

       常见的装修材料有：

       水泥、沙子、地砖、墙砖、防水相关类、水电线管相关类

       吊顶、石膏线、木质饰面板、防尘漆（清油）、油漆、踢脚线、地板、涂料、过门石、定制的家具（门、橱柜、浴柜、家具、散热器等）、灯具、开关、插座、洁具、拉手、门锁、挂件.

       各类电器产品及窗帘布艺等饰品

       清洁治理污染的物品等。

### 2.1关于瓷砖的总结

**基础知识**

1，磁砖与瓷砖的区别

瓷砖：是用瓷土烧制成的，为了追求装饰效果也上了釉，这种瓷砖结构严密、强度很高、吸水率较低，抗污性强，（如家中常见的瓷碗）价格比陶土烧的砖稍高。

磁砖：是用陶土烧制成的，因吸水率较高而必须上釉。这种磁强度较低。

2，分类

瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。

       地砖：按花色分为仿西班牙砖、玻化抛光砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。

       墙砖：按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。

       腰线砖：多为印花砖。为了配合墙砖的规格，腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。

瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。

       釉面砖：指砖表面烧有釉层的瓷砖。这种砖分为两大类：一是用陶土烧制的，因吸水率较高而必须烧釉，所以确切地说应该叫“磁砖”，这种砖的强度较低，现在很少使用；另一种是用瓷土烧制的，为了追求装饰效果也烧了釉，这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率较低、抗污性强，价格比陶土烧制的瓷砖稍高。瓷土烧制的釉面砖，目前广泛使用于家庭装修，有 80％的购买者都用这种瓷砖作为地面装饰材料。分辨这两种砖的诀窍很简单：陶土烧制的瓷砖背后是红色的，瓷土烧制的砖背后是白色的。在用陶土烧制的瓷砖中，西班牙生产的墙地砖因其独特的装饰效果，目前在北京很盛行，但这种砖的价格较高，一般用于中高档家庭装修。

       通体砖：这是一种不上釉的瓷质砖，有很好的防滑性和耐磨性。一般我们所说的“防滑地砖”，大部分是通体砖。由于这种砖价位适中，所以深受消费者喜爱。其中“渗花通体砖” 的美丽花纹，更是令人爱不释手。

　　抛光砖：通体砖经抛光后就成为抛光砖，这种砖的硬度很高，所以非常耐磨。

　　玻化砖：这是一种高温烧制的瓷质砖，是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划痕时，玻化砖仍然安然无恙。但这种砖的价格较高，因此家庭装修中没有必要使用。

       陶瓷锦砖：又名马赛克，规格多，薄而小，质地坚硬，耐酸、耐碱、耐磨、不渗水，抗压力强，不易破碎，彩色多样，用途广泛。

瓷砖按照使用功能可分为地砖、墙砖、腰线砖等。

**选购注意**

1，选购瓷砖的原则是：一看、二听、三滴水、四尺量。

一看外观。瓷砖的色泽要均匀，表面光洁度及平整度要好，周边规则，图案完整，从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。

二听声音。用硬物轻击，声音越清脆，则瓷化程度越高，质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角，轻松垂下，用右手食指轻击瓷砖中下部，如声音清亮、悦耳为上品，如声音沉闷、滞浊为下品。

三滴水试验。可将水滴在瓷砖背面，看水散开后浸润的快慢，一般来说，吸水越慢，说明该瓷砖密度越大；反之，吸水越快，说明密度稀疏，其内在品质以前者为优。

四尺量。瓷砖边长的精确度越高，铺贴后的效果越好，买优质瓷砖不但容易施工，而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异，精确度高的为上品。

另外，观察其硬度，瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。以瓷砖的残片棱角互相划痕，察看破损的碎片断裂处是细密还是疏松，是硬、脆还是较软，是留下划痕，还是散落的粉末，如属前者即为上品，后者即质差。

更为详细的资料查阅参考资料。

**品牌**

1，瓷砖十大品牌：（国产）

新中源、鹰牌、东鹏、亚细亚、金舵、斯米克、马可波罗、诺贝尔、天弼、蒙娜丽莎

评价：

新中源——拼盘的大企业，下属品牌多，天伟陶瓷就是旗下产品。价格有竞争力，质量过硬。总部广东佛山

鹰牌——有历史，大厂家，还有个“华鹏”牌，有洁具。总部广东佛山

东鹏——以玻化砖为主题，技术先进，概念新。总部广东佛山

亚细亚——花色大气，多适用工装和豪华装修。总部上海

金舵——以玻化砖为主题，性价比高，第一个进入2008奥运场馆。总部广东佛山

斯米克——以玻化砖为主题，大型公共场所选用多，新加坡上市。总部上海

马可波罗——釉面砖为主题，古典品位，新推出抗菌砖。总部广东佛山

诺贝尔——色彩柔和、典雅，小资品位，釉面砖较软。总部杭州

天弼——中国玻化砖的领军品牌，以洞石为亮点，首获中国专利，掀起陶瓷行业新篇章，研发实力雄厚，产品性价比高。总部广东佛山

蒙娜丽莎——品牌管理规范，性价比高，花色少，国家大剧院选用。总部广东佛山

2，瓷砖十大品牌（国际）

1）鹰牌瓷砖--佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

2）东鹏--广东东鹏陶瓷股份有限公司

3）蒙娜丽莎瓷砖--广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司

4）亚细亚瓷砖--上海福祥陶瓷有限公司

5）冠珠瓷砖--广东新明珠陶瓷有限公司

6）天弼陶瓷——广东天弼陶瓷有限公司

7）斯米克瓷砖--上海斯米克建筑瓷股份有限公司

8）新中源瓷砖--广东新中源陶瓷有限公司

9）金舵瓷砖--南海市金舵陶瓷有限公司

10）马可波罗瓷砖--广东唯美陶瓷有限公司

3，品牌分类

品牌分类

一线品牌：东鹏瓷砖、冠军瓷砖、金舵、马可波罗瓷砖、蒙娜丽莎瓷砖、诺贝尔瓷砖、能强瓷砖、欧神诺瓷砖、欧美瓷砖、樵东瓷砖、斯米克瓷砖、鹰牌瓷砖、亚细亚瓷砖、天弼陶瓷、美陶瓷砖，新中源瓷砖；

中上品牌：奥米茄、爱和陶、博德、长谷、凡第诺、冠珠、皇冠、华鹏、宏陶、汇亚、宏宇、嘉达、嘉俊、骏仕、简一、金意陶、金元、卡诺尔、罗马、罗马利奥、欧文莱、荣高、圣德保、双菱、顺陶、特地、维罗、唯美、银鲸、意利宝、中盛、钻石。

三线品牌：博华、百度、贝嘉利、标牌、大将军、格莱斯、冠星、恒福、皇冠新世纪、辉瑞、海棠、华莎驰、惠万家、红协、金贝、金龙、九凌、金西洲、建球、金牌亚洲、金兴、金朝阳、卡迪雅、鲁班、朗高、利华、露华浓、利家居、龙驹、乐可、路易摩登、马可贝里、梦特娇、诺克威尔、欧罗兰、、皮尔卡丹、涪陵、圣保路、顺辉、升华、喜利得、萨米特、圣陶坊、石湾、双喜、上元、陶城、特高特、威尔斯、威廉顿、王者、现代、喜来登、兴辉、新科迪、新里万、新南悦、新中瓷、裕景、优璐莱、鹰鹏、雁牌、远方、雅士?高夫。

末流品牌：爱佳、宝来、班力德、彩蝶、帝舵、迪凯门、登喜路、高的、个性、红灯笼、宏丰、华纳、恒诺、金怡、景业、康博、雷克、利维、麦德豪、名爵、迈克尔、玛拉兹、尼米奥、樵南、盛发、诗曼丽、圣罗兰、世外陶源、路易?华伦天奴、神韵、上意、天工、迅驰、新世域、小玉、皇帝女、意堡罗、亚洛斯、优诺、因特、雅陶典、卓丽、尊利、紫砂。

**价格**

40-80元/平方米左右；一般的。

80-150元/平方米左右；稍好的。

150-230元/平方米左右；好的。

更贵的。

**参考资料**

http://www.hnwell.com/CiZhuan/22580.html

http://www.hnwell.com/CiZhuan/22583.html

http://bbs.soufun.com/1010219285~-1~10039/143783286\_143783286.htm

http://home.soufun.com/dlbbs/dalianzslt~0~26/49883210\_49883210.htm

http://www.hnwell.com/CiZhuan/22580.html

### 2.2关于地板的总结

**基本知识**

目前市场上在售的地板分木地板、竹地板、竹木复合地板等。

（一）木地板

木地板分实木地板、实木复合地板、强化木地板等。

1、实木地板是木材经烘干、加工而成，具有花纹自然，脚感舒适，使用安全的特点，是卧室、客厅、书房等地面装饰的理想材料。实木地板的特点是，自然环保，可多次修复、刷漆，但是在选择时要注意的是名不符“实”。名不符“实”的实木地板名称可以归纳为两类情况：一类是虚拟名称，还有一类是张冠李戴，以次充好。

2、实木复合地板分为三层实木复合地板、以胶合板为基材的实木复合地板等。以胶合板为基材的实木复合地板属胶合板类，由多层薄实木单片胶粘而成。此地板基本不变形，比三层实木复合地板更稳定，但用胶量大，如果胶本身不合格，会造成甲醛污染。

3、强化木地板(浸渍纸层压木质地板)属于木材衍生材料，分为耐磨层、装饰层、基材层与防潮层四层。在选择强化木地板时要注意以下几点： 1、要看权威认证2、首选实力品3、警惕辅料污染4、甲醛不允许超过1.5mg/L

（二）竹地板

　　竹地板分多层胶合竹地板和单层侧拼竹地板。竹地板外观自然清新，文理细腻流畅，防潮、防湿、防蚀，韧性强、有弹性、表面坚硬。

（三）竹木复合地板

　　竹木复合地板是竹材与木材复合再生产物。它的面板和底板采用竹材，芯层多为杉木、樟木等木材。竹木复合地板具有竹地板的优点。此地板芯材采用了材作原料，稳定性佳，结实耐用，脚感好，冬暖夏凉。

**选购注意**

这里主要考虑的是木地板。

1，木地板质量

    顺道提一句：木地板分为实木地板、实木复合地板、强化复合地板。

    看名字就能理解一、二了，这里就不多罗嗦了。由于从始至终死盯强化复合地板，所以，包括题目在内，文中提到的地板都是指强化复合地板。

    强化复合地板的质量主要就是两个方面：甲醛释放量和转数。

    作为普通消费者，在选购地板的时候，至少应该象征性的问一下，并让商家提供质检报告，虽然建材市场所有的地板几乎都是符合国标的，但是，你至少可以从中选出哪款地板性质更优。

    关于地板的至理名言是“三分地板七分铺装”，可见地板铺装的重要性，之所以坚决的选择大品牌的地板，其中一个很主要的原因就是指望着正规地板企业规范的安装，也指望他们从销售到安装到售后一条龙的规范服务。

2，关于地板的经验介绍

（一）强化复合地板磕一下，碰一下都没大事，它的天敌只有水，再好的强化复合地板都不要用太多水擦，更要避免被水泡，否则会变形。

（二）很多同学装修完习惯在卫生间门口的地板上放一块脚垫，其实这是不正确的。因为脚垫受潮后水汽散发的慢会影响下面的地板，时间长了地板容易变形。不过，如果卫生间外面铺的是地板，也确实应该在那个区域放个脚垫，因为卫生间里的水容易被带到外面的地板上，所以建议同学们把脚垫放在卫生间门里。

（三）虽然地板怕水，在清洁卫生的时候，地板也可以用拧干的湿拖布擦，因为浮面的水分会在较短的时间内挥发。

（四）订地板要打出富裕，在规范安装的前提下，地板订货面积应不超过实际铺装面积的105%，如果家里铺装区域很不规范或者工人不按规范正反铺，也有可能大于105%。

（五）一定别忘了提前跟厂家说好：多订的地板可以退。

（六）锯地板的时候粉尘比较大，应该跟工人提出在走廊进行这个环节的操作。不过品牌地板不用你说，工人就会自觉地去走廊。

（七）铺装地板前地面要干净平整，如需找平应该提前完成（最好先让地板公司上门实地勘测一下地面情况）。

（八）铺装地板前装修主体工作应完成，避免造成地板被虐待的情况，别的不说，你自己看了都心疼。

（九）安装地板当天地面必须是干燥的。在此特别提醒爱打扫室内卫生同学们，铺装地板的头一天，地面一定不能用是湿拖布擦。这样会造成地面渗水，铺完地板以后会返潮。

（十）铺装地板一般采用顺光铺装，也就是地板长度方向应垂直于窗户所在墙面。

3，地板及其辅料

    同学们肯定对地板的环保非常关心，不过铺地板的时候，跟地板一起安装的还有地垫、踢脚线和压条。对以上这三项内容是否环保，不知道有多少人想过？踢脚线的颜色是应该与地板一致还是与门一致，回答一遍：踢脚线的颜色应该与门一致。而且实践证明，只要是与门颜色不一致的踢脚线，看起来都不是那么舒服。

    通过装修发现，一般的地板厂家不单独生产踢脚线、压条和地垫。在去邻居家参观的过程中，我也发现，家家地板五花八门，但踢脚线和压条好像就是那一种。

    踢脚板：几乎所有的地板厂家用的都是中密度板，而且为了降低成本，他们选用的中密度板质量也实在令人担忧。劣质中密度板不但甲醛超标，而且还会有变形绷断的可能。

    压条：十家有九家都是一模一样的铝扣条，上面带横纹儿的那种，不信同学们注意观察一下。这种压条时间稍长，横纹儿里就会窝灰，看起来很脏的样子。

    地垫：别看有时候垃圾箱里堆着各种牌子的地垫，仔细看看你会发现，那些字都是后印上去的，而地垫本身的材质也都是一样的。

    商家之所以在地板的这些附件“走捷径”，一方面是为了降低成本，另一方面也跟消费者不太注意这些表面上看起来"细枝末节"的内容有关。因为大多数消费者的确只关心地板的价格、花色和样式。

4，三种常见地板性能比拼

    实木地板理想材料价格很贵 实木地板是地板中的高档产品。具有花纹自然，脚感舒适、使用安全的特点、是卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。 价格：价格较贵。 优点：材质性温，脚感好，比较亲近自然。 缺点：安装麻烦，不易打理，需要定期打蜡。

    强化复合地板耐磨但遇水易变形 复合木地板是近几年来流行的地面材料，它打破了原木的物理结构，克服了原木稳定性差的弱点，另外，强化地板有耐磨层可以适应较恶劣的环境，如客厅、过道等经常有人走动的地方。 价格：高档品牌100-300元/平方米，中低档产品70元-100元/平方米。 优点：花色品种多，具有很强的耐磨性，铺装容易、无须抛光、上漆、打蜡、保养方便。 缺点：遇水或暴晒等都可能产生反翘变形现象。

    实木复合地板花色品种多脚感不好 实木复合地板兼强化复合木地板的稳定性和实木地板的美观性于一体，而且具有环保优势。 价格：200元/平方米以上。 优点：保持了木材的美丽花纹，且不易变形，适合地热采暖的房间。 缺点：脚感偏硬。 好了，三种地板各有优势，也各有限制，并没有一种全能性地板可以用于任何场所，所以关键还是要根据您家房子的实际情况和您的装修预算进行选择。

**知名品牌**

复合木地板十大品牌之一:圣象地板

复合木地板十大品牌之一:德尔地板

复合木地板十大品牌之一:菲林格尔地板

复合木地板十大品牌之一:升达地板

复合木地板十大品牌之一:西塞罗地板

复合木地板十大品牌之一:柏高地板

复合木地板十大品牌之一:肯地亚地板

复合木地板十大品牌之一:扬子地板

复合木地板十大品牌之一:宏耐地板

复合木地板十大品牌之一:吉象地板

**大致价格**

价格普通的在80-100之间/平米。

**参考资料**

最后一个参考资料内容挺多，不错，有待仔细看。

http://www.yb.jl.cn/jiaju/jiancaibaodian/2011/0322/39490.html

http:[//zhidao.baidu.com/question/181057706.html](http://zhidao.baidu.com/question/181057706)

http:[//bbs.hefei.cc/viewthread.php?tid=3866256](http://bbs.hefei.cc/viewthread.php?tid=38)

http:[//www.tg.com.cn/newsinfo/42683.html](http://www.tg.com.cn/newsinfo/42683)

http:[//bbs.runsky.com/thread-1381392-1-1.html](http://bbs.runsky.com/thread-1381392-1-1)

### 2.3关于厨具的总结

**基本知识**

1，分类

       厨具厨房用具的通称。厨房用具按照用途来分主要包括以下5大类 ：

       第一类是储藏用具；第二类是洗涤用具；第三类是调理用具；第四类是烹调用具；第五类是进餐用具。

2，安装

       前较普遍的安装方式有两种：一种是让装修公司在装修时做一套；另一种是找专业的厨具公司定做。哪一种更好呢？ 建议消费者在财力允许的情况下还是尽可能地选专业橱柜厂商的产品为好。因为：a)专业橱柜厂商产品更到位 b)专业橱柜厂商生产的橱柜多由机械化生产线生产。一般来说，在板材的选用和细节部位的封边等处都好于装修公司的手工制作。 3)专业橱柜厂商的橱柜还可以移动，适宜搬家时带走，重新装修、添减配件。

       厨柜的设计流程，一般应在砌好的厨房框架而未铺地面、贴瓷片、未吊天花，水电未定位之前，安排厨柜设计师上门量尺。同时将成本预算、电器配置、各种管道、线位、厨房的地面、壁面、天花颜色、相邻空间风格、色调搭配等资料，一并提供给设计师参考，让设计师根据业主的爱好、要求及整体环境，设计出最佳方案。最后让装修人员按确定的方案施工。这样，厨房的整体效果将更趋完美。

       厨房设备安装的施工工艺流程一般为：墙、地面基层处理→安装产品检验→安装吊柜→安装底柜→接通调试给、排水→安装配套电器→测试调整→清理。

       安装之后，检查厨具五金件（铰链、拉手、道轨）是否安装牢固，吊厨是否安装牢固确保安全第一；检查抽屉与门板间的空隙，门板封边转角接封是否平整密实。关门时，两扇门板侧线平行，门板和门框之间不缝隙，侧板有整排排孔，搁板可任意调整高度。

3，厨具构造

1）柜体

       柜体分三种：E1级防潮刨花板，普通防潮刨花板，普通双面刨花板。

       刨花板：由于抗弯曲性能及握钉力优于中密度板，是目前橱柜箱体的首选材料。

       E1级防潮板：基材为E1级刨花板，符合欧洲环保E1级标准，加入防潮粉，双贴进口三聚氰胺，表面质地厚。特点：防潮防腐性能强，甲醛含量低，板材不易变形。

       普通防潮板：基材为普通刨花板或密度板，符合国家（GB）一级标准，无防潮粉，双贴进口三聚氰胺，表面质地厚。特点：防潮性能强，甲醛含量低，板材不易变形。

       低档双面板：基材为最低档刨花板或密度板，无防潮防腐处理，双贴国产三聚氰胺，表面质地薄。特点：甲醛含量高，板材易变形，基材密度低，不吃钉，柜体完工后，易脱钉，使用寿命短。

       柜体板最好用装修公司推荐的双饰板，也叫三聚氢胺板，要比木工板好很多，也不用油漆。国产最好的三聚氢胺板是露水河的，你一定要要求用露水河的，露水河的一张板子要105，其他的只要70多。 灶距烟机的距离是60～70CM不能太大。

2）门板

       柜门目前主要使用实木、防火板、吸塑、烤漆四大系列。

       实木型：一般在实木表面做凹凸造型，外喷漆，实木整体橱柜的价格较昂贵，风格多为古典型的。

       防火板型：是整体橱柜的主流用材。基材为刨花板或密度板，表面饰以防火板。防火板目前用得最多。选购厨柜时，门板的选择应首先考虑耐火板.耐火板厨门在实用中存在两个缺点，严重影响橱柜的品质：a:易变形弯曲b: 由于是后贴压弯曲成型，鉴于胶水、温度、基材及弯曲防火板本身存在性能，容易造成脱胶、开裂。

       吸塑型：基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺。a:国产PVC由于厚度较薄，成本相对较低，所以橱柜售价较低。但其使用寿命较短，大约为2年左右。b:韩国PVC工艺比较成熟，且价钱较低，比较适合工薪阶层使用。c:日本白色亮光吸塑目前比较流行，优点为耐火抗静电、无毒、工艺成熟、使用寿命长、易清洗，无封边密闭性好、质量稳定、芯板达国家E—1级标准，是高档橱柜门之首选。

       烤漆型：基材为密度板，表面经高温烤制而成。优点是耐磨、耐酸碱、强力抗紫外光，不易变形；缺点是反光性差，适用于风格简洁的厨房。

3）台面

       厨房的台面的材料，有防火板、人造石、天然大理石、不锈钢等。其中以人造石台面的性能价格比最好。

       人造石台面：是天然矿石粉+色母+丙烯酸树脂胶经高温、高压处理而成，它质地均匀，无毛细孔，称为高分子实心板。特点就是绚丽多彩，表面无毛细孔，具有极强的耐污、耐酸、耐腐蚀、耐磨损性能，易清洁。兼具有天然大理石的优雅和花岗岩的坚硬，具有木材般细腻和温暖感，具有陶瓷般的光泽，极具可塑性，接缝紧密，甚至无缝，线条浑圆流畅，可以做出任何造型。石质韧性大，表面硬度高，不易损伤，可任意造型，光滑无比；无孔隙，不易被污染，不易渗油，不易被染色；同色同质胶体相配，拼接无缝；受热或被撞击时不易断裂，可修复性极强，修复后可恢复至原状。保修十年。无放射性，使用安全。进口人造石台面中杜邦可丽耐、色丽石是台面中的顶级产品，但价格每平方米比国产的贵一到两千元；国产人造石台面，蒙特利、耐恩石的质量不错。国产人造石台面每平方米在1000元左右。

       防火板台面：基材为密度板，饰面为防火板。厚度：4mm。色彩鲜艳多样，防火，防潮，耐油污，耐酸碱，耐高温，易清理。内部材质的好坏影响着防火板台面的使用寿命。

       不锈钢台面：坚固耐用，也较易清理。但不锈钢台面单一色泽令人感觉不可亲、不温暖，缺乏家庭的温馨感，在上头强调个性和主张回归自然的家居流行风气下不再受人青睐。

       天然大理石：具有天然的纹路，比较美观，但天然大理石有孔隙，易于存油垢，且天然大理石脆性大，不能制作超过1米的台面，以天然大理石制作的台面会有接缝，这些接缝也容易积藏污垢，影响卫生。

4）铰链

       A：、“海富乐”、意大利FGV、萨利切、Boss、Silla、法拉利等，世界著名品牌，作为世界家具的主产国大量使用这些铰链，事实证明品质是可靠的。价格要比国产铰链高150％～800％。

       B：市场出现的厨柜品牌绝大多数使用国产铰链，厨柜公司使用品质较差的铰链主要出发点是降低厨柜制造成本，降低厨柜销售价格，以此作为主要竞争手段。

       目前，德国生产的五金件是世界公认的顶级产品，像芬尼尔、海地诗、海富乐、格拉斯，都是知名品牌。意大利的萨利切、法拉利等品牌也不错。其中以海福乐HAFELE、海蒂诗HETTICH、格拉斯GRASS、百隆BLUM为佳。

5）抽屉导轨：

       分小路轨、三节轨、钢抽、隐藏式抽屉、成型抽等，高档的抽屉导轨系统不但只让橱柜空间尽量利用，并能照顾到每件东西都轻易存取，抽屉内的多元化分隔组件设计使橱柜存放的东西能够整齐、方便及有秩序地排放，选择全拉伸轨道使柜内储物一目了然。正品导轨表面层静电喷涂，光泽均匀；选用的材质厚，承受力强；轮子用尼龙材料制造，坚固、耐用，噪音小；导轨运行无需添加任何润滑剂都顺滑无比；安装简易、快捷；使用10万次不变形。伪劣导轨表面处理粗糙，色差明显，光洁度差；用材偷工减料，轨道壁薄，承载力差；轮子材质差，容易破碎，转动不稳，噪音大；使用寿命短。进口产品负载力高、滑动流畅并有自闭甚至缓冲功能。其中以海福乐HAFELE、海蒂诗HETTICH、百隆BLUM等品牌为佳。使用百隆BLUM全隐藏式抽屉轨道，开合次数保用10万次，也就是说一年365天，每天开合14次，可用20年，经实验证明，10万次开合后照样如新，满负荷无下垂现象，高强度，侧边稳定性强。

6）踢脚板：

       往往被人忽视，实际上厨柜首先出问题的可能就是它。因为它离地面最近，如果地面十分潮湿，则很可能泡胀发霉。踢脚板有木质踢脚板和磨砂金属踢脚板两种。木质踢脚板一般厂家都使用作柜身时剩下的边角废料，成本较低。但因踢脚板与地面距离很近，木质材料容易吸水变潮，并且水汽会沿着踢脚板上升危及整个柜身。这就是为什么有的厨柜使用一段时间后地柜下端会“发胖”。带有防水橡胶的进口磨砂金属踢脚板一进入中国市场即获得行家认可。不仅防水、防潮，不发霉，不生锈，而且美观耐用，终身不会破损。

7）折门滑轨及滑轮：

       折叠门在国外已被广泛运用于厨柜上，国内很多厂家也展示了折门系统，国产折门一般存在不顺畅、噪音大、滑轮易脱落的缺点，进口折门以德国海蒂诗、海福乐、百龙、格拉斯、意大利萨利切为顶级产品。橱柜上配套的铝合金件，如台面铝前封、箱体内置拉手、挂墙系统、后台面功能组合等，以意大利西姆公司出品为佳。

8）封边条:

       以进口ABS封边条为佳，普通橱柜公司一般使用国产PVC封边条，其特点是

       （1）原料考究纯度较高，无污染；

       （2）采用单跟挤压、四色印刷工艺，纹理清晰色泽自然，不同于国产的转移膜工艺；

       （3）表面带有防磨层，耐磨性好，不易褪色，抗清洁剂；

       （4）原料含添加剂，颜色稳定，紫外线照射下不会变色；

       （5）柔韧性好，即使封在半径很小的板材上，也不会发生木纹断裂现象；

       （6）尺寸稳定性好，不会因为温差大而出现过度收缩或膨胀；

       （7）封边后热融胶缝最小；

       （8）封边带使用一段时间后修边表面会发光而不会粘灰尘不会发黑。

9）钢抽、刀叉盘：

       钢抽、刀叉盘尺寸精确、规范、易于清洁，不怕污染、不会变形，对于厨柜抽屉的保养和使用，有其不可取代的作用，早就为德国、美国、日本等发达国家的厨柜公司广泛使用。因此，当您粗略观察了厨柜外观后，应该拉开每只抽屉看一看，如果采用钢抽和刀叉盘组合，说明该产品成本较高，厨柜组合较规范。反之，如果采用木抽屉，则成本较低。钢抽和刀叉盘也有进口和国产之分，主要区别在滑轨和表面处理牢固度上。

10）射灯

       一般玻璃门吊柜或装有灯饰顶板的厨柜往往要配置射灯，分为探头式和内卧式，取决于各人喜好。但注意要选择带变压器的12V射灯，因为出于安全考虑国家明令禁止家具灯光连接使用220V电压。

11）抽油烟机

       \*种类特点

       按净化空气的方式来分，可分为两种，一种是脱油外排式，它将污染气体直接排到室外；另一种是吸附净化内循环式，它将吸进的污染气体经过滤后再排回室内。因我国的烹饪方式以炒菜为主，油污比较多，所以内循环式机不太适用，大多生产外排式机。

       按风机的机型来分，吸油烟机可分为轴流式和离心式两种。轴流式风机一般配浅型罩，风量大，风压小；离心式风机风压大。现在市场上出售的吸油烟机主要以离心式为主，因此在机型上选择的余地不大，一般都是外排式，配离心式 风机。

       按结构形式分，吸油烟机主要有深型和薄型两种，另有半深型、欧式及抽拉式等机型。

按电机数量，吸油烟机分有单电机和双电机两种。

       按控制方式的不同，吸油烟机又可分为机械开关控制型和电子开关控制型两种。

       \*选择注意

       用户购买吸油烟机时主要应从质量和功能上去选择。具体可以从这样几方面考虑：

       a.排风量

       这是吸油烟机的主要质量指标之一。排风量大，则产生的油烟气体不会溢出罩外，绝大部分被吸入烟罩内，通过排风道排出室外。但排风量也不是越大越好。排风量过大，会带走过多的热量，而影响炉灶燃料的正常发热量。国家标准规定，排风量应大于6cm3/min。

       b.排气效率

       排气效率系指从烟罩内排走的污气量与炊事过程中产生的污气量的百分比。我国用测定一氧化碳的含量来表示。按标准规定，排气的效率应大于60％。以上两项在购买时可看说明书，如果说明书没有标明，最好另选。

       c.噪音

       噪音也是衡量吸油烟机性能的一项重要指标。国外，吸油烟机的噪音控制在30～50分贝。我国因多数采用多叶离心式风机，转速比较高，相应噪音也大。所以标准规定噪音不能大于70分贝。购买时，可以开机试听来判断。

       d.滤油装置

       吸油烟机使用一段时间后，吸风面会被油污堵塞，有时还会滴漏污油，所以一般都设有滤油装置。滤油装置有这样几种：做成单层或双层铁丝网，装在吸入口之前，可定期拆下来清洗；迷宫式滤网，利用碰撞原理过滤油烟，可定期拆下来清洗，过滤效果比前种好；利用风机的离心作用将油污甩出后，沿油槽流入油杯，可定期倒出来，这种比较实用，清洗次数少。

       e.烟罩眼数（吸风口个数）

       市场上的吸油烟机有单眼的和双眼的两种。单眼机中有一台电机和风机，一个入风口。双眼机是两台电机和风机，有两个入风口。可根据家里炉灶的情况进行选择。如果家里使用的是煤火炉或独眼煤气灶，那么应该购买单眼吸油烟机；如果家用使用的是双眼煤气灶，最好买双眼吸油烟机。当两边灶炉同时使用时，可以将两个风机同时打开这样，排气效率高。不需要两边同时开时，可只用一边，既方便又实用。但双眼吸油烟机价格要比单眼的贵。

       另外，外观、色彩、加工和组装质量也是挑选吸油烟机时需考察的内容，应仔细检查和选择。

12）灶台

       灶台是厨房用具中必不可少的配件，选择灶台首先要根据厨具设备的设计，式样有嵌人式和台式，如果是嵌入式设计，配置的开关就在顶面。若灶台为台式，则选择开关在前面，这样才能与整个厨具的设计相匹配。

       购买灶具时，要严格把好质量关，因为灶具的质量直接关系到家人和财产的安全。国家对此类产品制定有管理制度，因此，要购买有生产许可证厂家的产品，要审查产品的质量检测报告和质量合格证。

       选购灶具时，应具体检查其点火系统是否安全可靠，燃烧系统是否燃烧充分，热量调节是否灵活，排出废气中一氧化碳含量是否小于0.05％，并且到专业商店购买，以免购买假冒产品。配置灶具，最好委托厨具生产企业代办。

13）水盆

       水盆是厨房用具中必不可少的配件，是实现洗涤功能最基本的设备。家庭厨具中的水盆一般使用不锈钢的，有单槽和双槽两种，双槽的价格虽然较高，但使用起来很方便，所以只要面积允许，应尽量配备双槽水盆。

       购买水盆时，应观察其加工质量，不允许有沙眼、裂纹等明显质量缺陷，水盆的槽沿应加工平滑、完整，无毛刺，无凹凸不平，一般家用不锈钢水盆用料厚度在1毫米左右，购买时要注意水盆的规格尺寸需与洗涤柜或台面上的位置尺寸相一致。

14）水龙头

       \*种类特点

       水龙头花色、式样、造型、品种五花八门，按功能分浴缸水龙头、面盆水龙头、厨房水龙头等；从结构上分单柄类水龙头、带90°开关的水龙头、传统的螺旋稳升式橡胶密封的水龙头；按节水分节水龙头和普通水龙头。

       ①单柄类水龙头：龙头均是采用目前较为流行的陶瓷阀芯作为密封件的，其优点是开关灵活，温度调节简便，使用寿命长。

       ②带90°开关的水龙头：采用陶瓷芯片密封，在传统的双手柄的基础上，改原来的橡胶密封为陶瓷片密封，启闭时旋转手柄90度即可，分冷热水两边进行调节，其特点是开启方便，款式也比较多。

       ③传统的螺旋稳升式橡胶密封的水龙头：出水量大，价格比较低，且维修简便，仍受到部分市民的欢迎。除此之外，一些进口的水龙头也有采用不锈钢空心球密封和阀杆式密封，也有全温控的，但价格都比较昂贵。

       ④节水龙头：节水龙头区别于传统升降式龙头的最显著特征是，采用陶瓷芯片取代橡胶皮密封，克服了因橡胶皮老化而导致龙头漏水的弊端，其快速开启的方式同样也是传统螺旋式所不及的，从而更加强了节水效果。节水龙头最重要的部件———陶瓷阀芯的质量差别也很大，好的十几元至二十几元，差的仅一元几角钱，原料的差异导致了龙头的节水效果也大相径庭。

       另外，在龙头的出水口安装充气稳流器(俗称气泡头)也是有效的节水办法。安装了气泡头的水龙头，比不设该装置的龙头要节水得多，并随着水压的增加，节水效果也更明显。。

       现在，新式水龙头不仅结构新，而且造型和外观让人眼前一亮，突出装饰性是它的又一新鲜之处。这些水龙头表面有镀钛金、镀铬、烤漆、烤瓷等种类，以不锈钢镀铬最为常见。彩色水龙头也受到人们的喜爱，颜色有红、黄、黑、蓝等，可在浴室和厨房中与其他用具进行色彩搭配，起到点缀的作用。在造型上，水龙头的手柄和出水管各色各样，大都为流线型，越高档的产品其造型越独到。除常见的球形和弯把手柄外，还有由多色水晶制成的类似门把手的细长的圆锥形手柄、倒三角形手柄等，安在面盆或浴缸上如一件件艺术品。

       \*选择注意

       水龙头的价格普通的从几十到二三百元，高档的为四五百元，进口的可达千元以上。

       选购龙头时要注意龙头阀芯的质量、龙头制造材质和表面处理的好坏，还要看它对水质的适应性和是否节水。一般优质的龙头都采用的是进口陶瓷阀芯，精密耐磨，使用寿命长。出于环保的需要，少数高档品牌非常注意采用超低低铅含量的铜材制造，保证人体健康。龙头以表面镀铬处理的较多，但如果表面处理不过关，可能购买产品时状态很好，但用过一段时间，就会出现镀层变色、脱落的现象，所以，购买龙头时一定要求厂家提供表面镀层的质量保证，质保期应不低于三年。另外，消费者在具体选购时需注意以下事项。

       ①看表面的光亮度。正规产品的镀层都有具体的工艺要求，并通过中性盐雾试验，在规定的时限内无锈蚀现象。所以在选购时，要注意表面的光泽，手摸无毛刺、无气孔、无氧化斑点。

       ②轻轻转动手柄，看看是否轻便灵活，有无阻塞滞重感。有些很便宜的产品，采用质次的阀芯，技术系数达不到标准，而它们的价格要相差3-4倍。所以在选购时不要把价格定为惟一的标准。

       ③检查水龙头的各个零部件，尤其是主要零部件装配是否紧密，应无松动感觉。

       ④识别产品标记，一般正规商品均有生产厂家的品牌标志，以便识别和防止假冒。而一些非正规产品或质次的产品却往往仅粘贴一些纸质的标签，甚至无任何标记。

**如何选购**

       在厨房整体化的观念下，应当注意的是，并非所有的家电用品都可嵌人橱内，应考虑到家电用品和橱柜在材质和散热性上的配合，否则会影响家电使用中的安全性，危害自身的安全。

       厨具的主体是上下柜和立柜，上下柜的标价单位是按质以每米计算的。现在也有定做各类柜具的，当您选购某种牌号的厨具后，支付一定数量的定金，商店或厂家的设计人员可上门根据厨房的房型大小，经测量设计绘图再计算出价格，顾客认为满意后就可实施制作，然后顾客到商店或厂家全额付款。在约定的时间，专业人员会上门进行安装。

       厨具的附件有水槽、龙头、煤气灶、脱排油烟机、洗碗机、垃圾桶、调料吊柜等等，可以自己购买或请设计人员代为购买，以作全盘考虑。

       厨具的选购应重质量、功能、颜色等因素。产品应具有耐磨、耐酸碱、防火、防菌、防静电。设计上应兼顾美观、实用、便利的基本要求。功能上应充分考虑到家庭主妇的使用习惯及安全性。颜色上除个人喜好外则主要与厨房墙地砖、卧室家具相协调。

       厨具的门板采用有阻燃性能的防火板、PVC模压板、亚光烤漆板、超光亮镜面板等。厨具的台面板采用富美家贴面板外，还有色艺石和杜邦材料等。厨具的内部材料通常采用中密度板，比较好的材料横截面上有绿色点状的防火材料。

       目前市场上的厨房用具，从面层材料材质分析，主要有以下8种组合：不锈钢台面、三聚氢氨阻燃板柜橱门扇；不锈钢台面、防火板圆弧门扇；不锈钢台面、门扇及桶身；防火板台面、三聚氢氨板门扇；防火板台面、门扇；国产人造大理石台面、防火板门扇；进口人造结晶石台面、防火板门扇；进口实体面材台面、防火板门扇等。这些材质都可归纳为4个类别，它们的特点如下：

       1)不锈钢材料装饰效果都较差。

       2)防火板材料能力优于不锈钢，具有很好的加工性能、装饰性和抗污能力。

       3)人造大理石材料：装饰性强，防火性能好，但抗污染能力不如防火板。

       4)实体面材：装饰性、防火性、抗污染性能都很好，不过价格过于昂贵，一般家庭无法承受，所以当前市场上是以防火板为家庭厨房用具的主导材料。

**主要品牌**

http://www.maigoo.com/maigoo/260zj\_index.html

这个网站上面给出了最新的信息。

另外，以前品牌如下：

燃气热水器十大品牌榜中榜/名牌燃气热水器(2008)

1   万和 (中国名牌,中国驰名商标,十大燃气热水器品牌)

2   万家乐 (中国名牌,中国驰名商标,十大燃气热水器品牌)

3   林内 (十大燃气热水器品牌,1920年日本,知名品牌)

4   海尔 (中国名牌,中国驰名商标,十大燃气热水器品牌,世界品牌)

5   樱花 (中国名牌,十大燃气热水器品牌,全球知名品牌)

6   阿里斯顿 (十大燃气热水器品牌,欧洲品牌,全球品牌)

7   华帝 (中国名牌,中国驰名商标,十大燃气热水器品牌)

8   A.O.史密斯 (十大燃气热水器品牌,1874年在美国,专业热水器品牌)

9   能率 (十大燃气热水器品牌,1951年日本,燃气厨卫器具知名品牌)

10   前锋 (中国名牌,十大燃气热水器品牌,中国畅销品牌)

灶具十大品牌/十大名牌灶具榜中榜(2008)

1   华帝 (中国驰名商标,中国名牌,灶具十大品牌,领导品牌,中山)

2   西门子 (灶具十大品牌,世界品牌,中国总部北京)

3   方太 (中国名牌,中国驰名商标,灶具十大品牌,宁波)

4   老板 (中国名牌,灶具十大品牌,著名品牌,浙江余杭)

5   樱花 (灶具十大品牌,江苏名牌,全球知名品牌,江苏昆山市)

6   帅康 (中国名牌,灶具十大品牌,浙江名牌,浙江省余姚市)

7   美的 (中国名牌,中国驰名商标,灶具十大品牌,广东佛山)

8   德意 (中国名牌,中国驰名商标,灶具十大品牌,杭州)

9   普田 (灶具十大品牌,浙江名牌,著名品牌,浙江嵊州市)

10   万和 (中国名牌,中国驰名商标,灶具十大品牌,广东佛山顺德)

保鲜柜十大品牌排行榜

1        海尔Haier      (中国名牌,中国驰名商标, 青岛海尔集团)

2       小鸭     (六大保鲜柜品牌,山东小鸭集团有限责任公司)

3       齐美     (六大保鲜柜品牌,合肥市齐美电器有限公司)

4       三野Sanye     (六大保鲜柜品牌,江苏徐州三野制冷设备有限公司)

5       零度     (六大保鲜柜品牌,合肥市零度电器有限公司)

6       一诺制冷     (六大保鲜柜品牌,淄博一诺制冷设备有限公司)

酒柜十大品牌排行榜

1        海尔Haier      (中国名牌,中国驰名商标, 青岛海尔集团)

2       博世Bosch     (酒柜十大品牌,1886年德国,世界品牌)

3       新潮SICAO     (影响力的酒柜品牌,深圳市新潮电器有限公司)

4       美晶Raching     (十大酒柜品牌,深圳市美晶科技有限公司)

5       凯特欧KeTeo     (酒柜十大品牌,金仕科技(香港)有限公司)

6       尤勒凯夫EuroCave     (来自法国驰誉世界的酒柜品牌,上海港禄物资)

7       爱迪尔IDEA     (十大酒柜品牌,爱迪尔科技-香港爱迪尔投资集团)

8       鑫鸿Vincellar     (酒柜十大品牌,深圳市鑫泰鸿电子科技有限公司)

9       格林.圣特Grand Saint     (十大酒柜品牌,中山市凯森Coltek电器)

10       美伴家MBJ     (酒柜十大品牌,佛山市顺德区美伴家电器)

整体厨房十大品牌排行榜

1        海尔Haier      (中国名牌,中国驰名商标,十大整体厨房品牌)

2       樱花     (十大整体厨房品牌,江苏名牌,全球知名品牌,江苏昆山市)

3       伊莱克斯     (十大整体厨房品牌,源于瑞典,全球大型厨房家电制造商)

4       方太     (中国驰名商标,十大整体厨房品牌,中国厨房领域著名品牌)

5       澳柯玛     (十大整体厨房品牌,澳柯玛集团青岛,大型企业)

6       帅康     (中国名牌,十大整体厨房品牌,浙江名牌)

7       欧派     (中国名牌,十大整体厨房品牌,广东名牌)

8       BOLONI     (BOLONI,中国名牌,十大整体厨房品牌,来自意大利)

9       华帝     (中国驰名商标,中国名牌,十大整体厨房品牌,著名品牌)

10       西门子     (十大整体厨房品牌,全球最大的电气和电子公司之一,德国)

整体橱柜十大品牌排行榜

1        欧派      (中国名牌,橱柜十大品牌,橱柜行业领导品牌,广州欧派厨柜企业有限公司)

2       海尔Haier     (中国名牌,中国驰名商标,橱柜十大品牌,一线牌子,青岛海尔集团公司)

3       金牌     (橱柜十大品牌,著名品牌,中高端市场第一品牌,厦门市建潘卫厨有限公司)

4       我乐OLO     (橱柜十大品牌,中美合资,华东橱柜领导品牌,南京我乐家具有限公司)

5       BOLONI     (中国名牌,橱柜十大品牌,世界品牌,北京科宝博洛尼厨卫家具有限公司)

6       月兔     (中国驰名商标,橱柜十大品牌,国内大型橱柜企业,江西月兔企业集团有限公司)

7       百V     (中国名牌,橱柜十大品牌,西南最大的厨柜生产企业,成都爱普装饰材料有限公司)

8       方太     (中国驰名商标,橱柜十大品牌,中国厨房领域著名品牌,宁波方太厨具有限公司)

9       鑫雅     (中国橱柜十大品牌,中国厨卫百强企业,著名品牌,合肥鑫雅厨柜有限公司)

10       雅迪尔     (橱柜十大品牌,厨柜销量最大和最早的企业之一,上海雅迪尔居饰用品有限公司)

厨卫十大品牌排行榜

1        樱花      (十大厨卫品牌,江苏名牌,全球知名品牌,江苏昆山市)

2       海尔Haier     (世界名牌,中国名牌,中国驰名商标,十大厨卫品牌)

3       华帝     (中国驰名商标,中国名牌,十大厨卫品牌,著名厨房品牌)

4       格兰仕     (中国驰名商标,十大厨卫品牌,大型微波炉-生活电器制造商)

5       美的Midea     (中国驰名商标,中国名牌,十大厨卫品牌)

6       方太     (中国驰名商标,十大厨卫品牌,中国厨房领域著名品牌)

7       老板     (十大厨卫品牌,中国最早涉足厨房电器的知名企业之一)

8       帅康     (中国名牌,十大厨卫品牌,浙江名牌,浙江省余姚市)

9       年代     (十大厨卫品牌,1971年在台北,台湾宏信集团品牌)

10       樱雪     (十大厨卫品牌,中山市樱雪集团,大型厨卫企业集团)

抽油烟机(吸油烟机)十大品牌排行榜

1        方太      (中国名牌,中国驰名商标,一线品牌/牌子,油烟机十大品牌)

2       樱花     (一线品牌/牌子,来自台湾,江苏名牌,十大油烟机品牌)

3       老板     (中国驰名商标,中国名牌,一线品牌/牌子,油烟机十大品牌)

4       帅康     (中国名牌,一线品牌/牌子,吸油烟机十大品牌,浙江名牌)

5       华帝     (中国驰名商标,一线品牌/牌子,抽油烟机十大品牌)

6       西门子     (抽油烟机十大品牌,1847年德国,世界品牌)

7       美的Midea     (中国驰名商标,一线品牌/牌子,十大油烟机品牌)

8       海尔Haier     (中国驰名商标,中国名牌,一线品牌/牌子,油烟机十大品牌)

9       德意     (中国驰名商标,中国名牌,一线品牌/牌子,油烟机十大品牌)

10       普田     (中国名牌,一线品牌/牌子,吸油烟机十大品牌)

厨具十大品牌排行榜

1        方太FOTILE      (中国名牌,中国驰名商标,厨具十大品牌,宁波)

2       德意     (中国名牌,中国驰名商标,厨具十大品牌,杭州)

3       樱花     (厨具十大品牌,江苏名牌,全球知名品牌,江苏昆山市)

4       老板     (中国名牌,一线品牌/牌子,厨具十大品牌,浙江余杭)

5       华帝     (中国驰名商标,中国名牌,厨具十大品牌,中山)

6       欧派     (中国名牌,厨具十大品牌,广东名牌,广州)

7       欧琳     (中国驰名商标,中国名牌,厨具十大品牌,宁波)

8       西门子SIEMENS     (厨具十大品牌,世界品牌,中国总部北京)

9       美的Midea     (中国名牌,中国驰名商标,厨具十大品牌,广东佛山)

10       帅康Sacon     (中国名牌,厨具十大品牌,浙江名牌,浙江省余姚市)

灶具十大品牌排行榜

1        华帝      (中国驰名商标,中国名牌,灶具十大品牌,领导品牌,中山)

2       西门子SIEMENS     (灶具十大品牌,世界品牌,中国总部北京)

3       方太FOTILE     (中国名牌,中国驰名商标,灶具十大品牌,宁波)

4       老板ROBAM     (中国名牌,灶具十大品牌,著名品牌,浙江余杭)

5       樱花     (灶具十大品牌,江苏名牌,全球知名品牌,江苏昆山市)

6       帅康Sacon     (中国名牌,灶具十大品牌,浙江名牌,浙江省余姚市)

7       美的Midea     (中国名牌,中国驰名商标,灶具十大品牌,广东佛山)

8       德意     (中国名牌,中国驰名商标,灶具十大品牌,杭州)

9       普田     (灶具十大品牌,浙江名牌,著名品牌,浙江嵊州市)

10       万和     (中国名牌,中国驰名商标,灶具十大品牌,广东佛山顺德)

炉具十大品牌排行榜

1        华帝      (中国驰名商标,中国名牌,领导品牌,中山)

2       方太FOTILE     (中国名牌,中国驰名商标,炉具十大品牌,宁波)

3       西门子SIEMENS     (炉具十大品牌,世界品牌,中国总部北京)

4       樱花     (炉具十大品牌,江苏名牌,全球知名品牌,江苏昆山市)

5       美的Midea     (中国名牌,中国驰名商标,炉具十大品牌,广东佛山)

6       火王     (炉具十大品牌,广东名牌,深圳火王燃器具)

7       普田     (炉具十大品牌,浙江名牌,著名品牌,浙江嵊州市)

8       海尔Haier     (世界名牌,中国名牌,中国驰名商标,炉具十大品牌)

9       老板ROBAM     (中国名牌,炉具十大品牌,著名品牌,浙江余杭)

10       红日     (炉具十大品牌,广东名牌,国内较早燃具企业之一,广州)

燃气灶(煤气灶)十大品牌排行榜

1        华帝      (中国驰名商标,中国名牌,燃气灶十大品牌,领导品牌,中山)

2       帅康Sacon     (中国名牌,燃气灶十大品牌,浙江名牌,浙江省余姚市)

3       樱花     (燃气灶十大品牌,江苏名牌,全球知名品牌,江苏昆山市)

4       方太FOTILE     (中国名牌,中国驰名商标,燃气灶十大品牌,宁波)

5       西门子SIEMENS     (燃气灶十大品牌,世界品牌,中国总部北京)

6       美的Midea     (中国名牌,中国驰名商标,燃气灶十大品牌,广东佛山)

7       海尔Haier     (中国名牌,中国驰名商标,燃气灶十大品牌,世界品牌,青岛)

8       老板ROBAM     (中国名牌,燃气灶十大品牌,著名品牌,浙江余杭)

9       万和     (中国驰名商标,中国名牌,燃气灶十大品牌,广东佛山顺德)

10       万家乐     (中国驰名商标,中国名牌,燃气灶十大品牌,广东佛山顺德)

不锈钢餐具十大品牌排行榜

1        思宝      (十大不锈钢餐具品牌,广东名牌,广东思宝不锈钢制品有限公司)

2       振能     (广东名牌,广东省著名商标,潮安县彩塘振能不锈钢制品厂)

3       顺兴     (广东省著名商标,揭阳市宝嘉利五金制品实业有限公司)

4       龙发     (十大不锈钢制品品牌,义乌市龙发不锈钢餐具贸易有限公司)

5       庆展     (广东名牌,广东省著名商标,揭阳市庆展不锈钢有限公司)

6       创生     (广东名牌,广东省著名商标,广东创生不锈钢制品有限公司)

7       乐仕居     (十大不锈钢餐具品牌,深圳云中鹤工贸发展有限公司)

8       顺达     (十大不锈钢餐具品牌,广东顺达不锈钢器皿实业有限公司)

9       H-RRR     (广东省潮州市潮安县华新不锈钢器皿有限公司)

10       K&T/鸿之兴     (科腾不锈钢制品有限公司/广东揭阳市鸿之兴不锈钢公司)

不锈钢保温杯十大品牌排行榜

1        膳魔师THERMOS      (品牌于1904年德国,专业高真空不锈钢保温瓶领导品牌)

2       虎牌Tiger     (专业不锈钢保温杯,十大保温杯(瓶/壶),1923年日本)

3       思宝SIBAO     (最早不锈钢磁化杯企业之一,十大保温杯品牌,广东名牌)

4       象印     (1918年日本保溫瓶领导品牌,十大保温杯(瓶/壶)品牌)

5       哈尔斯Haers     (不锈钢真空器皿领导品牌,十大保温杯品牌,浙江名牌)

6       雄泰     (十大保温杯(瓶/壶)品牌,浙江永康市雄泰集团)

7       傲仕Ours     (十大保温杯(瓶/壶)品牌,深圳云中鹤工贸发展有限公司)

8       翔龙     (保温杯产业巨头,南龙集团,十大保温杯(瓶/壶)品牌)

9       保康Baokang     (十大保温杯(瓶/壶)品牌,浙江武义保康集团有限公司)

10       顺发     (广东顺发五金制品司,著名不锈钢厨餐具品牌)

刀具十大品牌排行榜

1        阳江十八子作      (中国驰名商标,一线品牌/牌子,中国刀王)

2       双立人     (1731年德国,世界高品质刀具/厨具品牌)

3       山特维克     (1862年瑞典,切削刀具世界领导品牌)

4       三菱Mitsubishi     (十大刀具品牌,始于1875年日本,世界品牌)

5       京瓷KYOCERA     (于1959年日本,最好的陶瓷刀品牌)

6       山高Seco     (十大刀具品牌,瑞典品牌,工业刀具世界品牌)

7       肯纳Kennametal     (于1938年,世界著名的硬质合金刀具品牌)

8       钻石     (株洲钻石切削刀具股份有限公司,国产刀具品牌)

9       银鹰     (广东银鹰实业集团,剪刀/水果刀/套刀/厨具刀等)

10       永光     (专业刀剪品牌,广东永光刀剪集团)

餐具(五金厨具)十大品牌排行榜

1        苏泊尔SUPOR      (中国驰名商标,中国名牌,十大烹饪炊具品牌)

2       双喜     (中国名牌,电压力锅十大品牌,十大烹饪炊具品牌)

3       双立人Zwilling     (于1731年德国,十大餐具锅具品牌)

4       爱仕达ASD     (中国驰名商标,中国名牌,十大餐具锅具品牌)

5       爱妻     (十大烹饪炊具品牌,浙江爱妻炊具有限公司)

6       康宁Corelle     (十大烹饪炊具品牌,100年历史,美国餐具领导品牌)

7       菲仕乐Fissler     (于1845年的德国,世界著名锅具及厨具制造企业)

8       司顿STONE     (十大烹饪炊具品牌,深圳云中鹤工贸发展有限公司)

9       WMF锅具     (德国顶级厨具及厨房餐桌用品品牌)

10       膳魔师THERMOS     (十大餐具锅具品牌品牌,于1904年德国)

厨具十大品牌榜中榜/名牌厨具(2008)

1   方太 (中国名牌,中国驰名商标,厨具十大品牌,宁波)

2   德意 (中国名牌,中国驰名商标,厨具十大品牌,杭州)

3   樱花 (厨具十大品牌,江苏名牌,全球知名品牌,江苏昆山市)

4   老板 (中国名牌,国家免检产品,厨具十大品牌,浙江余杭)

5   华帝 (中国驰名商标,中国名牌,厨具十大品牌,中山)

6   欧派 (中国名牌,厨具十大品牌,广东名牌,广州)

7   欧琳 (中国驰名商标,中国名牌,厨具十大品牌,宁波)

8   西门子 (厨具十大品牌,世界品牌,中国总部北京)

9   美的 (中国名牌,中国驰名商标,厨具十大品牌,广东佛山)

10   帅康 (中国名牌,厨具十大品牌,浙江名牌,浙江省余姚市)

厨卫十大品牌榜中榜/名牌厨卫(2008)

1   樱花 (十大厨卫品牌,江苏名牌,全球知名品牌,江苏昆山市)

2   海尔 (世界名牌,中国名牌,中国驰名商标,十大厨卫品牌)

3   华帝 (中国驰名商标,中国名牌,十大厨卫品牌,著名厨房品牌)

4   格兰仕 (中国驰名商标,十大厨卫品牌,大型微波炉-生活电器制造商)

5   美的 (中国驰名商标,中国名牌,十大厨卫品牌)

6   方太 (中国驰名商标,十大厨卫品牌,中国厨房领域著名品牌)

7   老板 (十大厨卫品牌,中国最早涉足厨房电器的知名企业之一)

8   帅康 (中国名牌,十大厨卫品牌,浙江名牌,浙江省余姚市)

9   年代 (十大厨卫品牌,1971年在台北,台湾宏信集团品牌)

10   樱雪 (十大厨卫品牌,中山市樱雪集团,大型厨卫企业集团)

十大整体厨房品牌榜中榜/整体厨房排名(2008)

1   海尔 (中国名牌,中国驰名商标,十大整体厨房品牌)

2   樱花 (十大整体厨房品牌,江苏名牌,全球知名品牌,江苏昆山市)

3   伊莱克斯 (十大整体厨房品牌,源于瑞典,全球大型厨房家电制造商)

4   方太 (中国驰名商标,十大整体厨房品牌,中国厨房领域著名品牌)

5   澳柯玛 (十大整体厨房品牌,澳柯玛集团青岛,大型企业)

6   帅康 (中国名牌,十大整体厨房品牌,浙江名牌)

7   欧派 (中国名牌,十大整体厨房品牌,广东名牌)

8   科宝博洛尼 (中国名牌,十大整体厨房品牌,世界品牌,来自意大利)

9   华帝 (中国驰名商标,中国名牌,十大整体厨房品牌,著名品牌)

10   西门子 (十大整体厨房品牌,全球最大的电气和电子公司之一,德国)

橱柜-整体橱柜十大品牌榜中榜/名牌橱柜(2008)

1   欧派 (中国名牌,橱柜十大品牌,橱柜行业领导品牌)

2   海尔 (中国名牌,中国驰名商标,橱柜十大品牌)

3   金牌 (橱柜十大品牌,中高端市场第一品牌)

4   百V (中国名牌,橱柜十大品牌,西南最大的专业厨柜生产企业)

5   科宝博洛尼 (中国名牌,橱柜十大品牌,世界品牌,来自意大利)

6   方太 (中国驰名商标,橱柜十大品牌,中国厨房领域著名品牌)

7   雅迪尔 (橱柜十大品牌,中国国厨柜销量最大和最早的企业之一)

8   我乐OLO (橱柜十大品牌,中美合资,华东橱柜领导品牌,南京)

9   志邦 (橱柜十大品牌,中国厨柜行业的先驱,江苏名牌,合肥)

10   月兔 (中国驰名商标,橱柜十大品牌,国内大型橱柜企业)

十大热水器品牌榜中榜/名牌热水器(2008)

1   海尔 (中国名牌,中国驰名商标,十大热水器品牌,世界品牌)

2   A.O.史密斯 (十大热水器品牌,1874年在美国,专业热水器品牌)

3   万和 (中国名牌,中国驰名商标,十大热水器品牌)

4   万家乐 (中国名牌,中国驰名商标,十大热水器品牌)

5   阿里斯顿 (十大热水器品牌.欧洲品牌,全球品牌)

6   樱花 (中国名牌,十大热水器品牌,全球知名品牌)

7   华帝 (中国驰名商标,中国名牌,中国驰名商标,十大热水器品牌)

8   美的 (中国名牌,中国驰名商标,十大热水器品牌)

9   前锋 (中国驰名商标,中国名牌,十大热水器品牌)

10   林内 (十大热水器品牌,1920年日本,燃气具行业的先锋)

燃气灶燃气具十大品牌榜中榜(2008)

1   华帝 (中国驰名商标,中国名牌,燃气灶十大品牌,领导品牌,中山)

2   帅康 (中国名牌,燃气灶十大品牌,浙江名牌,浙江省余姚市)

3   樱花 (燃气灶十大品牌,江苏名牌,全球知名品牌,江苏昆山市)

4   方太 (中国名牌,中国驰名商标,燃气灶十大品牌,宁波)

5   西门子 (燃气灶十大品牌,世界品牌,中国总部北京)

6   美的 (中国名牌,中国驰名商标,燃气灶十大品牌,广东佛山)

7   海尔 (中国名牌,中国驰名商标,燃气灶十大品牌,世界品牌,青岛)

8   老板 (中国名牌,燃气灶十大品牌,著名品牌,浙江余杭)

9   万和 (中国驰名商标,中国名牌,燃气灶十大品牌,广东佛山顺德)

10   万家乐 (中国驰名商标,中国名牌,燃气灶十大品牌,广东佛山顺德)

**大致价格**

普通：橱柜一延米，1500元左右。

具体参考：http://www.19lou.com/forum-11-thread-12974165-1-1.html这里举一些例子：

大致普通的都是2-3万。贵的20万都有。

例如：

1）橱柜12000多、冰洗7000多、油烟机+灶具3000多、其他算3K。

2）橱柜，是德意的，一共是1w2千8.这个是光橱柜的价格+四件套，油烟机，灶头，消毒匦，水槽，这四样是8800，总共算起来一个厨房也要2w多.

3）2万是肯定要的,而且装修还是很一般的..

厨房如果大一点,很费银子的说..三件套(消毒柜+油烟机+灶具)一般的4-5000,贵的不封顶...

其他小东西..如米缸,铝制搁架..不锈钢吊篮基本也要几千,质量差的靠不住..用几年就知道了..

冰箱+微波炉+各种小电器差不多要5000左右,我家是这样的水平..豪华的人家要花上好几万...

厨房的橱柜是由小配件(如抽屉阻尼..压杆..合页..面板..柜体)的价格组成的,小配件越高档,柜子就越贵..羊毛出在羊身上,我倾向于买高档的,要是以后出问题...肯定是很麻烦的..所以一万多的预算是肯定要的,我家现在的厨房只有几个平方,柜子就花了一万多...台面是不锈钢的,抽屉阻尼和压杆.合页都是进口的,使用起来很有弹性..抽屉基本不用关的..它自己会弹回去的..

下面说到笼头和水槽了..这个一般的估计在500-800左右,进口的要几千一组..

说到地砖和墙砖及吊顶,一般是不是1000就可以了,我家花了6000..主要是买了300/平不用浸水的纯陶瓷砖,我家厨房地面5个平方..墙面面积我没算过..

再说到锅碗瓢盆..这个也是差距很大的,好的锅是要8000左右,一般的也就100多块钱..碗如果买骨瓷的,也是几千一套..一般的就几百

总之..装修是无底的,抓大放小即可..

4）我装修快要结束了，我还不晓得多少钱，我现在来算算看！厨房墙头瓷砖1000多点，地砖800个样子，橱柜架子1000多点，烤漆门3000多，台版2000快，厨房扣板500多，灯120，油烟机+煤气灶（真滴樱花）2500，烤箱1200，微波炉600，冰箱3000，拉篮啊调味品篮300，水槽500+龙头400，小厨宝还没买类，不晓得多少！差不多的，我总结一下1000+800+1000+3000+2000+500+120+2500+1200+600+3000+300+900+零头1000，总计17920，好的！我娘卖瓷砖滴，我阿舅去拿滴龙头水槽，我爸去拿滴油烟机烤箱微波炉，烤漆门跟橱柜是我妈妈朋友来做滴！总算我去拿滴价格是进价加了运费，还不是毛便宜么

5）买的房子一般，觉得不用配噶高级的东西，橱柜杂牌，大概5000多，油烟机灶台都是方太里比较新的款，是我比较信赖的，大概5000不到，冰箱是博士的，大概3000多吧，其他都是小头了

**参考资料**

http://baike.baidu.com/view/675147.htm

http://home.focus.cn/msgview/1700/115682155.html

http://www.maigoo.com/maigoo/260zj\_index.html

http://wqh18789.blog.163.com/blog/static/330210052009111103638380/

http://www.19lou.com/forum-11-thread-12974165-1-1.html

http://zhidao.baidu.com/question/234235635.html

http://wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=22450bad84cfd837&hl=fi

### 2.4关于门的总结

**基本知识**

1，分类

　　按照装饰门的构造不同，装饰门可以分为实木门、实芯门和夹板门三种。

    实木装饰门是用实木加工制作的装饰门，有全木、半玻、全玻三种款式，从木材加工工艺上看有指接术与原木的两种，指接木是原木经锯切、指接后的木材，性能比原木要稳定得多，能切实保证门不变形。实木门给人以稳重、高雅的感觉。

　　实芯装饰门以实木做框、两面用装饰面板粘合，门扇内部填充保温、阻燃等材料，经加工制成。这种门没有半玻和全玻款式，但可设置小块玻璃。实芯装饰门的面板造型款式丰富，保温、隔音效果同实木门基本相同，但价格比实木门要便宜，并且具有防火阻燃的功能，使用中给人的感觉也很稳重。

　　夹板装饰门以实木做框、两面用装饰面板粘压在框上，.经加工制成。这种门的质量轻、价格低，但装饰效果很好，面板一般都是由国外进口的，使用起来给人以简捷、轻巧的感觉，家庭装修中采用此种产品较多。

　　无论是何种装饰门，都有棒木、水曲柳、袖木、橡术、自象牙木等多种树种的产品供选择。

　　在市场上经常见到得个种类：实木门，实木复合门，模压门。

　　实木门：价格在3000元一扇以上，一般市场上的纯实木门非常少。纯实木门如果做工不好，非常容易变形。红松、杉木、柞木等均属于比较低档的木门用材，高档实木有胡桃木、樱桃木、沙比利等。

　　实木复合门： 主要是实木做骨架，表面贴高级木皮做的门，造型一般非常美观，价格合理，在1200-3000元一扇左右。主要的优点是不变形，不开裂。

　　模压门：便宜的价格在200元一扇左右，模压门的施工工艺比较简单，看上去没有实木门厚重美观。这类门主要用在阳台、储物间等不经常开启的地方。模压门有一个问题非常重要，那就是它有害气体的释放可能造成室内污染。

2，木门构成

（1）木门

　　2000年以前，家庭木门大多由木工在现场制作完成，2000年以后，随着木门产业的发展，多数家庭开始选择由门厂生产的成品门。根据木门的材料可划分免漆门、复合门、实木门、实木复合门，其中免漆门和复合门因其价位较低故市场使用量大，实木门和实木复合门价位较高，只有少数有钱人使用；根据木门的造型可划分为平板门、凹凸门、玻璃门、平板造型门和凹凸造型门。

（2）门窗套

　　门窗套的制作材料很多，家庭装修中大部分以木材为主，也极少数使用金属材料和塑钢材料。门窗套根据其制作工艺可分为现场制作和工厂制作两种，根据其材不同，又可分为实木套和复合套两种。

＊实木套

　　实木套则由一种实木制作而成。

　　随着人们对环保的重视和经济条件的提高，部分家庭用实木门窗套，实木材料具环保、美观、自然等优点，但也易变形、热胀冷缩、易裂等缺点。根据最后上色的不同，实木套分为原色、错色和混色等。目前比较常的实木材料有樟子松、红松、曲柳、楸木，另有部分名贵材料如：榉木、楠木、花梨、紫檀等。 根据木材的拼接方式，分为纯实木和集成材两种，集成材是指将细小木材拼接成一张大板，既节省材料，又方便使用。

＊复合套

　　复合门窗套大多由底层和面层组成，复合套所用的大多是成品的底衬板和饰面板。市场上销售的底衬板与饰面板的规格都是1220\*2440㎜，底衬板的厚度18、15、12㎜种，制作门窗套或柜体的底衬板厚度多采用18 ㎜。

　　底衬板：

　　底衬板根据材料的不同，又分为细木工板、密度板、刨花板、聚氰氨板等。常用以细木工板和密度板为主。

　　a细木工板

　　细木工板俗称大芯板，是由两片单板中间胶压拼接木板而成。中间木板是由优质天然的木板方经热处理（即烘干室烘干以后，加工成一定规格的木条，由拼板机拼接而成。拼接后的木板两面各覆盖两层优质单板，再经冷、热压机胶压后制成。与刨花板，密度板相比，其天然木材特性更顺应人类自然的要求；它具有质轻、易加工、握钉力好、不变形等优点，是室内装修和高档家具制作的理想材料。

　　细木工板是制作门窗套、制作各种柜子、隔断、吊顶造型等常用的材料。

　　优质细木工板中间的填芯木条以杨木、杉木、桐木、桦木，其成品轻便，握钉力强；劣质细木工板填芯层多为硬杂木，较为沉重，且握钉力不强。

　　b密度板

　　密度板也称纤维板，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。其额度的不同，分为高密板、中密度板、低密度板。

　　密度板由于质软耐冲击，也容易再加工，在国外是制作家私的一种良好材料，但由于我国关于高密度板的标准比国际标准低数倍，所以，密度板在我国的使用质量还有待提高。

　　很多成品复合门和家具都用密度板作为底衬材料。但是，目前多数厂家生产的密度板环保要求不达标，其大量使用胶粘剂，使得板材当中的甲醛含量相当高，家装中大量使用，对人体害。

　　c聚氰氨板

　　聚氰胺板，是经过刨花板表面砂光处理，单层贴纸，表面再进行热压处理，所谓爱家板就是此类产品，进口和国产色纸之分，其质量与表面色纸和中间的刨花板关，由于在制作过程中，需要使用大量的胶粘剂，因此，三聚氰氨板的环保系数不高。在国内，三聚氰氨板是制作橱柜、浴室柜、衣帽间、家具的常材料，由于材质松软，故不宜作为门套的底板。

　　d刨花板

　　刨花板是利用木材或木材加工剩余物作为原料，加工成刨花或碎料，再加入一定的胶粘剂，在一定温度和压力下制作而成的一种人造板材，由于其整体较为松软，握钉力不强，因是一种低档板材，一般不宜作为家具底衬，也不能用以制作门窗套。

　　饰面板：

　　饰面板分为免漆板和油漆饰面板。

　　目前市场上，免漆类的门窗套和木门产品很多，免漆板也就是在5㎜密度板上压粘一层很薄的色纸，由于色纸的种类，因此免漆板可以有很多的花色。

　　油漆饰面板也就是表面帖上一层木皮的三合板，其种类有很多，不同木材不同花色都有。

　　其他饰面材料：

　　除了饰面板外,家庭装修中涉及的饰面材料还波音软片、防火板、华丽板、木皮等。随着家装的进一步发展，这些材料将逐渐退出家装历史舞台，这里做一下简短的介绍：

　　a波音软片

　　波音软片是一种即粘式薄片饰面村料，类似于不干胶广告纸。它的颜色、花色种类繁多，可用于衣柜柜体内底衬板饰面，也可用于商业展柜的饰面，现在家装中使用逐渐减少。由于波音软片的颜色与木材颜色着较大的差距，所以不适于与木材或饰面板混合使用。

　　b防火板

　　防火板是前期商场装修和家用橱柜的主要饰面材料，现在使用量较少了。防火板和波音软片一样，颜色花色繁多，但它比波音软片要厚实，不易划破。防火板需要使用胶粘剂粘帖，粘帖时需要有较高的工艺，否则易破损和产生气泡。

　　与波音软片一样，防火板属于免漆类材料，根据表面光泽和平滑度的不同，分为亮光和亚光、光面与麻面等。麻面即是指防火板表面由很多的细微颗料组成，手感没有光面滑顺。

　　c木皮

　　木皮主要可以分为两种，一种是天然木皮，也就是通过旋切或刨切木材得到的木皮，还有一种称为科技木，它通常是将速生材经漂白染色后，再重新组坯后刨切得到的薄木。后一种可以模拟珍贵木材的花纹而且保留了木材的天然质感。    家装中常用木皮作为收边或弧型造型的封边之用，使用胶粘剂粘帖。

＊木线条

　　现场制作的门窗套，还需要安装木线条，木线条的发展经历了一个过程：九十年代刚兴起家装的时候，门套收口采用胶合板对角粘帖的方法，后来发展成为安装木线条，线条宽度从100到80再60㎜，线条的造型也由凹凸造型发展为平板造型。线条的对角方式从45度角对角发展成为直板对接。

3，其它注意

　　在家庭装修中，木门是不可或缺的物品。在木门的择上，可以根据个人喜好、装修风格以及整体预算来择一款适合自己的产品。但在选择产品的时候，大家往往对于卫生间或厨房这种潮湿的环境，是否适合使用木门提出了置疑，对于这个问题，我们可以从以下几方面来考虑。

（1） 卫生间硬件环境：

　　这就是说卫生间地砖在铺装的时候，门口的位置应该是高于下水地漏的位置，形成一个自然的坡度，这样，在地面上有水的时候，门的周围不会存水，不会浸泡门套。还有，淋浴喷头的位置，如果有整体浴房或玻璃隔断自然最好；如果卫生间较小，就要注意淋浴的时候，水会不会直接淋到门扇及口线上。

（2）木门的制作工艺

　　木门在安装时，与地面直接接触的就是门套的端头和门口线（或叫贴脸线。而木门的产品特性，又决定了门套和门口线端面如果与水直接接触，水气会沿着木纤维向上传导，导致门套膨胀影响使用。所以，在木门生产过程中，门套、门口线等直接与地面接触部位的防水处理尤为重要。

（3）木门安装施工

　　在卫生间木门安装过程中，要注意的是，门套与口线尽量不要直接落地，与地面留2-3mm的缝隙，安装完毕，使用玻璃胶进行防水密封。同时，门口线与卫生间内墙的接触面，也应该用玻璃胶进行密封，防止水气的进入。玻璃胶的学名叫“硅酮密封胶”，固化后，具有优良的密封、防水性能，并且具有一定的弹性。卫生间的门扇，在安装时，门扇底边应与地面留有8-10mm的缝隙，这样有利于通风，在使用排气扇时，有足够的空气补充进来，提高换气效率。

（4）木门的使用

　　择一款好的产品、安装时再注意一下细节，这样，很大程度上，保证了木门在潮湿环境中的正常使用。除此之外，我们也应该注意使用时的保养，如：不要在门上粘贴挂钩及悬挂物品；在门面溅上水后，应及时擦除，地面上如果有存水应及时擦干。沐浴后的卫生间，潮气比较大，应打开门窗或排气扇进行通风。

**选购注意**

1，购买形式

　　一般家庭装修中改造门的方法都是将原门两面包饰面板后涂刷油漆。但有些门框是钢铁的，无法进行改造，而且改造后的效果受现场加工工艺的制约，很多复杂造型无法加工，所以很多家庭采用更换的方式，即原门不要，另购或制作新门，其中买门比手工制作门更合理、经济、科学，原因如下：

　　首先是购买门的质量优于现场制作。现场制作完全是手工操作，质量无保证，而购买的门由专业厂家制作，为机器生产加工。工艺先进，质量经过专业人员检验，可靠保证。

　　其次是在同材质、同规格的前提下，买门要比做门便宜，装饰门生产厂的机械化水平高，劳动生产率高，人工费用低，价格也就会便宜。

　　最后是装饰效果好。由机器雕、刻、压等工艺生产出的产品，造型多样、复杂，装饰效果就显得典雅，而手工操作很多装饰效果就无法达到。所以买门要比做门合理、经济、科学。

2，选购原则

　　(1)配套的原则:选择的装饰门在树种、颜色、风格上要与门框套、整个室内装修的风格、颜色、树种、花纹等协调搭配，才能产生完整统一的装饰效果。

　　(2)保证安全的原则:无论是户门还是房门，都需要有较好的隔音、防盗、耐冲击的能力，才能有使用的安全感。因此，要选择材料材质密实、结构坚固、使用安全的装饰门。

　　(3)经济的原则:装饰门的价格差异很大，很多实木装饰门不仅价格高，而且由于重量大而对门框套的要求很高，有些还要安装地弹簧等装置，很不适宜在家庭装修中使用，家庭装修时选购门，应在合理的支出范围内进行。

3，质量鉴定

　　实术装饰门的含水率应低于12%，材料标准同其他木制品，加工应精细，无明梅眼，无毛刺、俄茬，半玻、全玻门的玻璃框加工应准确，收口线条齐备。

　　实芯装饰门的质量标准为:门扇内的填充物饱满，门边刨修的木条与内框连结牢固，装饰面板与框粘结牢固，无翘边、裂缝，板面平整、洁净，无节疤、虫眼、裂纹及腐斑，木纹清晰，纹理美观。

　　夹板装饰门的质量标准为贴面板与框连结牢固，无翘边、裂缝，门扇边刨修过的木条与内框连结牢固，内框横、竖龙骨排列符合设计要求，安装合页处应有横向龙骨，板面平整、洁净，无节疤、虫眼、裂纹及腐斑，术纹清晰，纹理美观，饰板面厚度不得低于3毫米。

　　声音： 选择实木门的时候可以看门的厚度，还可以用手轻敲门面，若声音均匀沉闷，则说明该门质量较好。

　　重量： 一般木门的实木比例越高，这扇门就越沉。如果是纯实木门，表面的花纹非常不规则。一眼看过去，门表面花纹光滑整齐漂亮的，往往是不是真正的实木门。

4，重点关注

(1)门套

　　门套的材质，门的变形、下垂其实是门套出现了问题。目前市面上的门套主要两种，密度板和实木多层板。密度板是由麦桔、稻草、甘蔗等材料斩成粉沫状压制而成，虽然其平衡性好，但易开裂变形，握钉力差。而实木多层的是由多层实木单板纵横交错叠压而成，具有很强的吃钉力 握钉力，稳定性好，防水防潮，是居家木门的首选；

(2)门芯

　　门芯看什么呢？看其用什么材质，是否是真材实料。材质也很多种，环保是否达标呢？这就要看能否给您提供书面的保障，必竟任何事情口说无凭。

**知名品牌**

1，网友解答：

（1）盼盼木门（盼盼安居股份有限公司)

（2）美心套装门（美心集团）

（3）美思友套装门（永康美思友工贸有限公司）

（4）冠牛木门（广东深圳）

（5）TATA木门（北京）

（6）梦天木门（浙江嘉善）

（7）卢浮宫套装门（浙江永康）

（8）龙树套装门（广东广州）

（9）红塔木业

（10）一木木门（山东青岛）

2，中国套装门十大品牌

（1）金迪（于1986年，浙江省名牌，浙江省著名商标，杭州浙江金迪控股集团）

（2）星星（套装门十大品牌，重庆名牌，高新科技企业，重庆星星套装门有限公司）

（3）鑫迪家美（套装门十大品牌，全国木门30强，木门协会副会长单位，山东鑫迪家居装饰有限公司）

（4）孟氏（创建于1999年，十大套装门品牌，山西著名商标，山西孟氏实业有限公司）

（5）合室家（始于1989年清远，十大套装门品牌，广东名牌，于1989年清远，广东中大集团）

（6）伊凡（套装门十大品牌，于1996年温州，绿色建材产品，家乐饰材有限公司）

（7）樱花（专业大型室内门设计/制造/销售企业，套装门十大品牌，樱花集团（香港）国际有限公司

（8）欧派（套装门十大品牌，广东省名牌产品，浙江省江山市欧派门业有限公司）

（9）美心（中国名牌，重庆市名牌，十大套装门品牌，一线牌子，重庆美心集团出品

（10）盼盼（中国驰名商标，中国名牌，十大套装门品牌，辽宁营口盼盼安居股份有限公司）

**价格信息**

一般门都是买成品门，最好不要定做。一般的价格在：1200-1600之间.

其它人的例子：

（1）去古奇定了5扇门，10000零一点，包括锁，安装费用以及门套。

（2）如果订做，普通的260元，好点400元。

（3）门套+门套线+门:1600左右

（4）我买的金迪的门，门加门套加锁加合页包安装 1600多

（5）门最好不要做，做的弄不好要变形的，所以还是买好，300-600就行了，太贵了也没什么意思！！

具体看看大家的意见：

http://www.19lou.com/forum-72-thread-12297472-1-228.html

**参考资料**

http://www.zjjingwumen.com/xinwen/show.asp?i=64

http://zhidao.baidu.com/question/152515782.html

http://bbs.hc360.com/thread-519761-1-1.html

http://bbs.jiaju.sina.com.cn/thread-5339892-1.html

http://zhidao.baidu.com/question/230057391.html

http://www.19lou.com/forum-72-thread-12297472-1-228.html

### 2.5关于推拉门的总结

**用途**

       最初的推拉门只用于卧室或更衣间衣柜的推拉门，但随着技术的发展与装修手段的多样化，从传统的板材表面，到玻璃、布艺、藤编、铝合金型材，从推拉门、折叠门到隔断门，推拉门的功能和使用范围在不断扩展。在这种情况下，推拉门的运用开始变得多样和丰富。除了最常见的隔断门之外，推拉门广泛运用于书柜、壁柜、客厅、展示厅、推拉式户门等。

**选材注意**

       推拉门一般量尺订做，挑选室内推拉门的时候，关于材料的选择特别需要注意的几点:

\*型材断面

　　市场上推拉门的型材分为铝镁合金和再生铝两种。高品质推拉门的型材用铝、锶、铜、镁、锰等合金制成，坚韧程度上有很大的优势，而且厚度均能达到1mm以上，而品质较低的型材为再生铝，坚韧度和使用年限就降低了。铝镁合金的型材大多使用原色，不加涂层，而有的商家为了以次充好，往往采用再生铝型材表面涂色的方式，因此消费者在选购时，应让商家展示产品型材的断面以了解真实材质。边框材料目前以铝合金为主，也有一些牌子的低档产品仍在使用低碳钢，由于铝是软金属，其强度不够，所以必须添加一定比例的其它元素来改善其性能，常用的是硅、镁、钛、锌，并非所含材料越多，边框就越好，边框的好坏是由所含材料的配比度是否合理决定的。市场上最常见的型材其壁厚大多为1.2～1.3mm，太薄做出来的推拉门发颤。

\*五金

       五金主要是指滑轮，推拉门通常会做到2.4米以上的高度，本身自重很大，能否长期使用推拉顺畅，滑轮的质量至关重要。滑轮包括顶轮和底轮，为避免晃动顶轮大多为双子轮设计，由于顶轮不承重，相对而言底轮才是滑动门的核心部分。目前，市场上滑轮的材质有塑料滑轮、金属滑轮和玻璃纤维滑轮3种。金属滑轮强度大，但在与轨道接触时容易产生噪声。碳素玻璃纤维滑轮，内含滚柱轴承，推拉顺滑，耐磨持久，盒式封闭结构有效防尘，更适合风沙大的北方地区，两个防跳装置确保滑行时安全可靠。而一些低档推拉门的轮子，由有机塑料制成，极易磨损变形，时间一长推拉就高低起伏，敞轮结构易进灰尘磨损内部轴承，难保推拉灵活，一个防跳装置甚至没有防跳装置，推拉时容易出轨，很不安全。高品质的推拉门在滑动时应带有一定自重，顺滑而没有震动。

\*轨道

       轨道的材质与边框的材质基本上是一样的，现在下轨的结构主要有两种形式，一种是凹轨，另一种是凸轨，目前市场上90%以上的推拉门牌子都是凹轨。从清洁、卫生的角度考虑，凸轨要比凹轨好，凹轨的结构决定了其比较容易积存一些尘土、头发等杂物，而且很不容易清扫出来，需要用吸尘器才行。为了家中老人和小孩的安全，地轨高度以不超过5mm为好。

\*选安全玻璃

       除了壁柜门不能用透明玻璃以外，其他推拉门玻璃要占据大部分，玻璃的好坏直接决定门的价钱高低。最好选钢化玻璃，碎了不伤人，安全系数高。外表应通透明亮。

\*挑封边牢度

       市场上流行的胶条有PVC橡胶和硅胶，硅胶效果更好，不会腐蚀型材、玻璃和芯板。另外PVC封边带封边牢固，表面平整，色彩逼真，不掉色，不会脱落变形。

**品牌**

1，2010年10大品牌：

顶固Topstrong (中山市顶固金属制品有限公司)

爱家伯爵 (杭州爱家伯爵家居有限公司)

伊莱客(,伊莱客家居(中国)有限公司)

比乐 (比乐木业发展(上海)有限公司)

佰威 (佛山佰威门业有限公司)

大洋门业 (大洋门窗有限公司,长春/南京)

盛源 (青岛鑫盛源集团公司)

美澳 (1980年法国,衣柜顶级专家,广州)

科曼多 (整体衣柜十大品牌,英国品牌,专业领军品牌之一,广州)

伊特莱Elect (广州市伊特莱现代衣柜)

2，百度百科上列出的2010年10大品牌：

新标

派雅

大洋

圣保罗

捷顺

澳威

轩尼斯

康派

龙树门

优派

**价格**

计算方法按面积（平米）计算。

便宜的，200元/平米

中等的，300-600元/平米

贵的，600元以上甚至几千不等。

材料主要就是前面选材时候需要注意的哪些材料。

**参考资料**

http://baike.baidu.com/view/1648941.htm

http://www.busyan.com/trip/10278.htm

http://bbs.zbgl.net/forum-viewthread-tid-1334299-highlight.html

http://zhidao.baidu.com/question/236577161.html

http://zhidao.baidu.com/question/177002154.html?fr=qrl&cid=154&index=5&fr2=query

http://zhidao.baidu.com/question/251287745.html

http://www.zhongxincheng.cn/simple/?t6051.html

http://bbs.bingchengwang.com/thread-2639-1-1.html

http://zhidao.baidu.com/question/227895257.html?an=3&si=2

http://bbs.55bbs.com/thread-2648032-1-1.html

### 2.6关于窗的总结

**基础知识**

1，组成

可双向开启的窗现代的窗由窗框、中间的透明部分和活动构件（铰链、执手、滑轮等）三部分组成。

窗框负责支撑窗体的主结构，可以是木材、金属、陶瓷或塑料材料；透明部分依附在窗框上，可以是纸、布、丝绸或玻璃材料；活动构件主要以金属材料为主，在人手触及的地方也可能包裹以塑料等绝热材料。

2，材质

总的来说，可分成大类——木质、塑钢、铝合金。者各所长。

木质

木窗宜做窗帘装饰用窗

相对来说，木质应该是最为完美的窗体框架材质，无论从隔热、隔音等角度来说都有明显的优势，而且与生俱来的质感和自然花纹更为让人心动。虽然是木质，但实际上有的用于做窗框的实木已经经过了层层特殊的处理，不仅没有了水分，要求更高的甚至被吸去了脂肪，这样一矗降哪局适导噬弦丫缤谎? 后的实木，只保留了木材的外表，品质却完全不一样了，不会开裂变形，更不用担心遭虫咬、被腐蚀，而且，强度也大大增加。

塑钢

塑钢窗密封保暖性好

塑钢窗的内层以钢材作支撑，外层则是抗氧化塑料，因为是塑料材质，所以重量小，隔热性能好，而且价格相对较低，比起普通玻璃窗还耐酸碱、耐腐蚀。塑钢窗一般分为单玻（单层玻璃）和双玻两种，可针对阳台内不同的保温需求而进行选择，双玻较单玻的保温性高一些。塑钢窗在外观上，也不再限于单一的白色，在高档型材上采用覆腊技术制成的仿木纹、仿石材纹理的效果，使塑钢窗与家居装饰风格的匹配度提高了。因为经常要面对风吹雨打太阳晒，所以最让人关心的是塑钢窗的防老化问题。实际上，高品质的塑钢窗的使用年限可达一百年左右。

铝合金

铝合金窗不易变形

因为是金属材质，所以不会存在老化问题，而且坚固，耐撞击，强度大。但铝合金窗最容易被攻击的一个弱点就是隔热性能，因为金属是热的良导体，外界与室内的温度会随着窗的框架传递。但值得疑问的是，在一扇窗户上框架所占的比例并不很大，窗户并不是一块金属板，而是镶着框的玻璃，通过框架边条传递的热量究竟会对有着暖器、空调的室内温度产生多大的影响？但还是有备无患的好，为了防止这个问题，在有的铝合金窗户上采用了“断桥”技术，即在铝合金窗框中加一层树脂材料，彻底断绝了导热的途径。

铝合金推拉窗是时下高层建筑应用最广泛的窗型，由于价格适中，而易被大家所接受，因为是金属材质，所以不会存在老化问题，而且坚固，耐撞击，强度大，但存在着隔热性较低、开窗时声响较大、密封性不持久等问题。如今，随着铝合金窗制作工艺水平的提高，铝合金窗的隔热性能增强了，而且一改银色传统外观，出现了紫色、墨绿等更具装饰性的款式，不仅保温性和密封性更好，而且还给人以更靓丽的感觉。值得疑问的是，在一扇窗户上框架所占的比例并不很大，窗户并不是一块金属板，而是镶着框的玻璃，通过框架边条传递的热量究竟会对有着暖器、空调的室内温度产生多大的影响？但还是有备无患的好，为了防止这个问题，在有的铝合金窗户上采用了“断桥”技术，即在铝合金窗框中加一层树脂材料，彻底断绝了导热的途径。

此外，还一种框架结构被称作铝包木，木质框架的户外部分为一层铝合金结构，实际上，这是综合了木质框架的隔热性好以及铝合金强度高的优点，合而为一，扬长避短。木质窗唯一的一个缺点就是造价太高。

**选购注意**

1，原则：

（1）材料本身必须是绿色环保的，不能有辐射，最好能抗紫外线。

（2）使用寿命必须长，保养简单。

（3）密封性要好，密封性好的窗户，夏天热的时候，室内使用空调，能保持室温不变，从而为用户节省大量电费。同时，北京的风沙较大，起风沙时，房间里会落很多沙尘，而密封性好的窗户绝不会让风沙进来。

（4）窗户阻燃性必须好，特别对高层房屋，阻燃性好的门窗能让你的家人更安全。

（5）窗户的隔音效果也很重要，特别是临街的办公房和住宅，非常好的窗户，能让你始终在静谧的氛围中工作和生活。

2，材质选择注意：

（1）实木窗

实木窗多取材于橡木、樱桃木、水曲柳、檀木、榆木等，保留了天然木材的质感和美观，配板时，纹理原理和受力特点合理搭配木材。实木窗除了纯实木外，还铜包木窗、铝包木窗和铝木复合窗多种形式，都是在实木的基础上加大了窗体的强度，将实木与金属的优势最大程度地结合。意式的唯美、德式的精简、美式的大气、中式的禅韵，都可以通过定制的窗型和色泽得以实现。此外，如果居室内的门、窗、隔断，以木质结构设计出各种图案，配以玻璃，既不影响光线，又有一份自然的气息。

隐忧：木材质量难控制。专家表示，现在市场上的实木窗大都能保证是实木，质量参差不齐的主要原因在于木材的筛、舍取过程。实木本身质地较软，如果材不当，一旦受环境温度、湿度等因素影响，使用过程中就会出现裂缝、变形等现象。

购：

\*一扇好窗户要具备流畅的线形和光滑平整的表面，用手抚摩边框、拐角处，选择无刮擦感、柔和细腻的材质。

\*漆膜丰满说明油漆的质量好，聚合力强，对木材的封闭好，同时说明喷漆工序比较完善。

\*实木窗的价格相对较高，质地比较娇气，选择质量好的产品同时要考虑售后服务质量，这样可以解决维护的后顾之忧。

（2）塑钢窗

塑钢窗的边框是以聚氯乙烯（PVC）为主要原料，加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等，经挤出成型材。之所以常被称为“塑钢窗”，是由于塑钢窗外层以高强度抗氧化塑料材料为主，内部辅以钢材做支撑，以加强塑钢窗本身的刚性。由于铝塑材料不易传导热量，再加以良好的密封设备接缝紧密，所以塑钢窗具有很好的密封性和隔热性、隔音性、整体不变形、表面不易老化的特点，以极高的性价比成为家庭装修的首选。在开启方式上，塑钢窗可分为推拉式、平开式和揭背式3种，可根据空气对流角度不同来调整窗户的开关形式。如窗户尺寸大，上下落差大，最好选择推拉式。

隐忧：“塑”无“钢”。国家相关标准对各类塑钢窗的抗风压指标要求，所以，塑钢窗在框、扇的内腔还需装配加强型钢。然而，有些塑钢窗只在窗框内装钢条，而扇内没有，使塑钢门窗有“塑”无 “钢”。此外，塑钢窗型材配方中通常需要加入碳酸钙以加强材料的硬度，若加入量过多就成了钙化塑料，这种塑料制成的门窗表面缺少光泽，硬而脆，无形中埋下了安全方面的隐患。

购：

\*塑钢窗表面应该是青白色的，有光泽，光滑平整，购买时检查有无开焊断裂，窗扇与框之间有无缝隙，密封条有无卷边、脱槽和刺鼻的气味。

\*玻璃安装是否平整牢固，中空玻璃的夹层内应无粉尘和水汽。

\*用磁铁检验窗户内是否有加强型钢，或观察门窗的框、扇上是否有紧固型钢的螺丝钉，也可证明是否装配有加强型钢。

（3）铝合金

铝合金窗是最初取代钢窗的产品，普通的铝合金推拉窗以铝合金为主要材料，密封性和隔音效果都比钢窗好，但保温性能相对较弱。断桥铝合金门窗是利用PA66尼龙将室内外两层铝合金既隔开又紧密连接成一个整体，构成一个隔热层，依其连接方式不同可分为穿条式及胶注式，用这种型材做门窗，解决了铝合金传导散热快的缺点，具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。这种创新结构设计，兼顾了尼龙和铝合金两种材料的优势。断桥铝合金门窗的最大优势是强度强、抗老化，并且其金属质感为其他型材不能替代。另外，市场上还出现了墨绿、紫色、银灰等多种不同颜色的铝合金窗，可以为室内、室外搭配不同颜色的双色窗户，给家居空间增添更多的温暖、生动的感觉。

隐忧：样品与实物差异。保温性能差一直是铝合金门窗的软肋，断桥铝合金门窗很大程度上解决了这一问题，但由于不同产品的材质差异，其性能不尽相同。因此，在选择时可以通过产品的各种性能指数标示进行选择，避免出现样品和实物不符的现象。

购：

\*看门窗装饰表面的保护膜是否有损坏、划痕，相邻构件着色表面不应有明显的色差、裂纹、毛刺，不应有外溢的胶粘剂。

\*表面应无凹陷或鼓出，检查构件连接是否牢固，尺寸偏差以最小为好。

\*氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。

**知名品牌**

http://www.maigoo.com/maigoo/107lxc\_index.html

从买购品牌网上看到海螺塑钢窗、实德、LG好佳喜、北新、柯梅令等很不错

大防盗窗：

乐邦ROBOM

富尔凯Furkay

景尚KING

中国八大塑钢窗：

海螺塑钢窗

实德

LG好佳喜

北新

柯梅令

维卡VEKA

宝硕型材

南塑塑钢

中国驰名：

大连实德（非金属，塑料

河北宝硕

哈尔滨鸿鹰（不锈钢窗

爽风（百叶窗

北京美驰MYLCH

亨利

**价格相关**

1，大致价格

照面积计算，

最便宜的130元,普通的170-200元,中档的300-400元,高档的500-600元。

实德、海螺、华硕型材塑钢大概220-250这样子；铝合金1.0厚单玻的大概在250左右；中空玻璃大概310左右。

2，具体例子

（1）在玉泉营订的，断桥铝是200一平，塑钢是140一平，其他费用记不清了。

（2）玻璃窗户和玻璃封闭阳台因为材料的多样化所以注定了价格的多样化。材料现在主要有塑钢和铝材两种，配套的玻璃主要有4毫米、5毫米的单层和中空，还有更厚的但是性价比差些。下面说说各个档次的价位。湘瑞牌塑钢的材料配4毫米的普通单层玻璃带纱窗是每平米140元，配5毫米的普通单层玻璃带纱窗是155元每平方。湘瑞牌塑钢的材料配4毫米的中空隔音保温玻璃带纱窗每平米是220元，配5毫米的中空隔音保温玻璃带纱窗每平方是250元。塑钢的牌子也有很多，其中海螺的质量也是很好的（只限塑钢材料范围），价格要比湘瑞的稍微高一点点。再有就是铝合金的材料了，牌子很多，但是名牌的铝材比较不会掺二次回收铝，所以材质好些。铝材的壁厚和规格是材料的关键，普通门窗铝材壁厚有1.0毫米、1.2毫米、1.5毫米以及2.0毫米几种，规格大致有70系、80系、和 90系3种，材料越厚规格越大就越好。窗户单层玻璃可以使用1毫米厚的铝材，阳台就要更厚、规格更大些的铝材（增加强度抗风压）。铝合金的窗户和阳台，价格随材料走。先说下70系规格的铝材：1.0毫米的铝合金配4毫米单层普通玻璃带纱窗每平方是170元、5毫米的单层普通玻璃带纱窗每平方是185元。 1.2毫米的铝材加价15元、1.5毫米的铝材加45元、2.0毫米的铝材加90元每平方（以1.0毫米的材料价位为基础）。80系的比70系的加价20 元、90系的比70系的加价40元每平方。铝合金有专门做中空玻璃的铝材，铝材的轨道比较宽厚，材料的规格和厚度有统一的要求，壁厚有1.2/1.5 /2.0毫米三种，规格有80系和90系两种，价位从265元到380元每平方不等。

（3）塑钢的价钱平均算下来是412/平。

（4）窗五金都是包括在里面的，只是要进口的就要单加、贵些的。塑钢其实只要差不多两、三百够了。

（5）铝合金的价格比塑钢的贵,塑钢的比较环保,现在大部分都用塑钢的,铝合金普通材料一平米要200多元；塑钢普通材料：150元/平米；海螺/实德：190元/平米。

（6）我家用普通的海螺，160/M2.

（7）海沧普遍价

（8）海螺 130-135元/m2

（9）鑫海螺 110-115元/m2

（10）防盗网 长城0.6m厚 95元/m2

（11）我前几天在海沧做的塑钢推拉门，师傅说是150/m2，实德的材料，因为我是在岛内，保送就算了155块。周六才装好，在岛内问都实180--220不等，也不知道有7楼说的那么便宜

（12）去了百事达,220不谈价,感觉好象网上介绍来的都要好好宰一顿,感觉非常不好,不知道是不是有托.

（13）后来有朋友介绍了一家正牌实德的才160,度膜加20,我打算向他定.

（14）今天跟一家公司订了海螺塑钢窗145元/平米(玻璃厚为0.5MM)，长城牌防盗窗:方管厚为0.8MM,圆管0.6MM,内加镀锌管140元/平米,这个价格不知怎样?一星期后安装,工艺不知怎样,如果效果不错的话再推荐给大家.

（15）我觉的还是弄的好一点吧。现在市场上998的型材如果不是隔音的玻璃大概是220一平米。88的型材是170左右。如果都要隔音玻璃那就要加40元一平米左右了。呵呵。

（16）最好的是大连实德的塑钢,接下来就是大家都知道的海螺的,具体的价格应该在200左右吧!~~

（17）价钱300元/平方，凤铝的中空玻璃

（18）5+9+5双层中空钢化，1.4MM铝合金的，合300左右/平方，小区楼下订的，还没做好，不知道效果如何

（19）海螺88型的，我家用的，是210一个平方！

（20）塑钢窗一般在280元/平米左右.主要品牌如海螺,实德等主流产品.这是平开窗的价,而推拉窗的价格应该便宜点

（21）实德、海螺、华硕型材塑钢大概220-250这样子；铝合金1.0厚单玻的大概在250左右；中空玻璃大概310左右

（22）塑钢窗一般在280元/平米左右.主要品牌如海螺,实德等主流产品.这是平开窗的价,而推拉窗的价格应该便宜点

（23）最便宜的130元,普通的170-200元,中档的300-400元,高档的500-600元.

**参考资料**

http://baike.baidu.com/view/297725.htm

http://www.525j.com.cn/

http://www.3158.cn/news/20101104/16/0533341827\_1.shtml

http://soufun.com/ask/home/c\_all/242/b\_1538496.html

http://www.jianshe99.com/new/201010/li0588829485101010214196.shtml

http://www.maigoo.com/maigoo/107lxc\_index.html

http://bbs.55bbs.com/thread-3590024-1-1.html

http://bbs.zzz4.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1114536

http://home.focus.cn/msgview/607/192226613.html

http://bbs.xmhouse.com/thread-87593-1-1.html

http://www.wst.cn/thread-968969-1-1.html

http://bbs.525j.com.cn/showtopic.aspx?topicid=361618

http://bbs.zp365.com/forum-viewthread-tid-431786-extra-%26page%3D1.html

### 2.7关于吊顶的总结

**吊顶的分类**

1、集成吊顶，2005年开始由友邦提出的一种吊顶集成新概念；将‘吊顶’‘取暖’‘照明’‘排风’四大功能集合在一起，以全新的布局来达到效果与功能的统一。工程结构复杂，产品材质要求很高，安装技术难度大。在外力的作用下，整体工程质量很好，能长年保持原始平整状态，不易变型。 优点：可以与任何品牌、任何造型的集成电器模块组合，效果极佳。不足：造价较高。一般在：80元/平米以上（这个价格似乎点少了吧？）

2、金属天花（铝扣板），工程结构简单，产品材质要求较高(以铝作为金属基材，无论辅料还是主材均为金属制品)，安装技术难度中，在外力的作用下，整体工程质量比较好，能长期保持原始平整状态，不易变型。优点：材质和集成吊顶一样都是铝镁合金的，‘环保性好’‘浪费比例少’‘空间补充效果好’‘不易变型’‘装饰效果强’‘可以定尺’,而且价格属于大众接受范围之内。不足：并不是所有集成电器模块都可以与他组合的，只能与条扣的集成功能模块组合，而与之配套功能模块一般比集成吊顶的功能模块贵出2倍，如果强行使用集成吊顶的功能电器模块与他组合，可能会破坏实际的安装效果，以及安装质量;可仿造行非常强，一般的小作坊的实力也可以生产出与大品牌极度相识的产品出来，给客户在选择上造成很多盲点。比如：材质、表面工艺、覆膜结构、边角辅料、龙骨的选择、等等。建议建议为：重点考察知名品牌（例如中国佛山地区开发的吊顶产品）价格一般在：50-80元/平米之间，甚至一般价格在：60元-500元之间不等。

3、塑钢板，工程结构简单，产品材质要求不高(为塑料的合成PVC板)，安装技术难度小，在外力的作用下，容易变型，受潮，褪色。优点：安装完之后，无缝隙，图案丰富，价格便宜。缺点，不可强行与集成电器模块组合，只能与传统的浴霸组合，否则后果严重，化学成分比例重，环保性较差。 稍微好一点的应该可以用上5年以上，次的可能2-3年就会明显变型。由于，我们的卫生间水分很重很潮，而厨房温度又相对较高。所以吊顶材料不好很容老化，变型。如果是自家住的房子，不推荐使用，适合用于出租房。一般在：30-50元/平米之间。

**吊顶购注意**

       可以对厨卫吊顶的以下7个项目逐一审价：板材、龙骨、边角、运输、安装、异型手工、电器功能；因为这7项为厨卫吊顶的所有费用结构，绝不可能再产生其他费用。

       这里的边角是集成吊顶、铝扣板、塑钢板种厨卫吊顶材料的一个关键零件，通俗一点就是围绕房间一周的墙边。边角从材料上分主要就是分为：铝金属和塑钢的。重点介绍一下铝合金边角的价格和厚度。在厚度的定义上，一般市场上分为，普通，中厚、加厚。或者分为：0.7\0.8\0.9\1.0四种厚度规格。认为周长就是所需边角的长度了，这样的认识是错误的，有一个计算公式，举例子来说：一个4平米的房间基本的计算边角的方法是：4（平米数）×2（边角基本配数）÷3（边角出货长度：米）=2.66支 （表示，4平米的房间需要2.6支边角）。这个数据说明，你们家如果是4平米的房间，至少需要购买3根边角（1根为3米）。

       这里的板材，厨卫吊顶的材料最常用的板材就是：塑钢和铝合金，而集成吊顶和铝扣板主要以铝合金为基材。塑钢板主要以塑钢为基础，以PVC工业塑料为基材，在塑钢系列里面，种类并不多，表现出来的仅仅是硬度不同，图案不同。在选择上容易区分好坏，反正越硬的，图案越丰富的，价格就越高，产品技术含量不高！铝合金，运用到集成吊顶和铝扣板产品中的时候，对于铝合金的品质度很讲究，上好的铝材，不易变型，平整，不会氧化（通俗点就是：不会生锈），外柔内钢，薄而轻。有个别纯进口铝材，0.5mm的厚度，就能达到工程使用要求，主要原因就是铝的品质好。而国内的很多铝材，至少要达到0.6mm才可以保证铝扣板或者集成吊顶在实际运用中，其平整度好，和长时间的稳定性好。不过，现在市场上普遍都是0.7mm、0.8mm的了。其实，所谓的0.7mm\0.8mm 揭了保护膜以后大部分在市场上流通的产品都达不到所标的数据。所以，市场上所标的厚度是铝材的厚度加上表面覆膜的厚度以及板材包装的保护膜厚度而变成 0.7mm或者0.8mm的。讲到这里，需要提醒一下买家，市场上同样的0.7mm的铝扣板或者集成吊顶，不同厂家，也同样存在实际价值差异的。一种情况是：铝的厚度占90%，覆膜的厚度占10%加起来是0.7mm，而另外一种是：覆膜占50%甚至更多，铝的厚度占50%甚至更少，加起来同样是 0.7mm.我们仔细观察是可以看出来的。所以铝板不是越厚越好。

       另外，虽然，我们知道覆膜越薄，铝板越厚，就可以基本断定为好材料了。但是如果遇见表面根本就没覆膜的板板哪可怎么办呢？通过下面的文章了解一下铝扣板和集成吊顶各种表面工艺。

       对于吊顶的表面工艺，覆膜效果（通常也人叫做：珠光或者高光一类的称呼），哑光效果（通常也就是说不反光，表面比较干净），氧化效果（也就是铝本色的那种金属效果）。

       \*覆膜效果：主要通过采用‘国产覆膜’‘进口覆膜’‘LG覆膜’来实现，表面呈现珠光效果，反光效果明显，适合光线不足的房间。市场成熟度非常高，几乎家家有。价格适中。

       \*铝本色效果：主要通过采用‘纯氧化技术’‘磨砂’‘钛银’来实现，表面呈现金属铝本色的拉丝效果，颜色本身比较暗淡，所以不适合用在光线不足的房间，如：卫生间。适合放在厨房与欧式烟机搭配。产品市场成熟度较高，大部分店面都有。价格偏高。

       \*纳米抗刮滚涂效果：主要通过纳米技术来实现，表面有手沙的感觉，并不是绝对的平面。呈现哑光效果，颜色干净，有抗刮、自洁两大功能。抗油烟，抗腐蚀效果表现明显。市场成熟度低，少数高端店面有售，价格稍贵。

       \*哑光效果：主要通过‘纳米工艺’‘滚涂工艺’‘喷涂工艺’来实现，表面不反光，颜色干净。市场成熟度高，大多数店面都有，价格适中。

**吊顶品牌**

1，2010年集成吊顶10大品牌

 友邦集成吊顶

http://news.jc001.cn/detail/502551.html

  　　在结盟欧司朗照明、LG化学等世界顶级厂商进行战略定制合作后，友邦集成吊顶又瞄准了浴室里另一个突兀的家伙——电热水器，这次的定制合作对象是海尔，友邦在不断将更多的行业和产品集成纳入自己的品牌联姻范围。让技术更艺术、让功能更美学，这就是友邦的品牌联姻术，也是友邦多年来一直致力于打造的 “集大成邦天下”的战略联盟观。在这样的联盟观和联姻术的指导下，友邦及其引领的集成吊顶行业获得了飞速发展，并领导集成吊顶市场迅速增长，仅浙江嘉兴区域就达到了300～400家。

 杭州奥普

http://news.jc001.cn/detail/497375.html

 3 月22日，杭州奥普电器限公司在京举行了盛大的主题为“吊顶因奥普而改变——复式循环加热技术暨奥芯系列产品发布会”。奥普公司执行总裁柴俊麒、营销总监周余民、总裁助理章教义等悉数到场，为这次发布会增添了许多分量。发布会上，奥普公司隆重推出了以"复式循环加热技术"为核心技术的"奥芯"系列产品。该系列产品的推出将从本质上提升吊顶行业技术，引领吊顶行业二次升级。

容声集成吊顶

http://news.jc001.cn/detail/486240.html

 2010 年新年伊始，浙江鼎美电器限公司与广东容声电器股份限公司两大家居产品制造企业正式缔结“战略协同”关系。容声集成吊顶专卖店将引入鼎美净水系统、空气净化系统、立体取暖、等高科技的家居环境电器产品，以及别墅专用自动割草机器人、家庭泳池自动清理水下机器人等智能服务机器人产品，鼎美也将以容声集成吊顶的渠道为基础，快速将高技术含量的环境电器产品及智能服务型机器人产品引入中高收入家庭。在这一协同关系的推动下，双方还将在部分大中型城市中联合打造 “健康家”体验店，将厨卫空间的吊顶艺术与居室环境的健康体验、现代家庭的智能化系统完美结合，为消费者营造新时代完美家居生活。

品格集成吊顶

http://news.jc001.cn/detail/506894.html

 随着人们生活水平的提升，人们追求高品位生活的渴望就越来越强烈，集成吊顶的品质也越来越被人们所重视，好房子就要配好吊顶，而好吊顶必须拥好电器才会畅享无忧的家居生活。品格经过科学、人性化的定位思考，研发出了品格新一代集成电器，其设计科学、具有很强的前瞻性，优势凸显，在人性化设计方面也是尽如人意。

 华帝集成吊顶

http://news.jc001.cn/detail/509185.html

 华帝集成吊顶是华帝集团继厨卫家电、集成厨房之后推出的又一高档厨卫配套产品。它将现代厨卫家用电器和吊顶功能有机整合，采用高纯度环保型铝材，通过精心设计、自由组合、专业安装将现代美学与时尚流行元素充分融入家庭厨卫空间。打造出健康环保、时尚美观、经久耐用、且极具人性化和个性化的厨卫吊顶产品。

 奥华集成吊顶

http://news.jc001.cn/detail/503646.html

 回首奥华集成吊顶终端的发展史，不免令人感慨万千。2005年，奥华在行业内率先推行专卖店运营模式。至今已经对专卖店的装修风格进行了三次升级：从只强调硬装修到同时兼顾软包装；样品展板从小气的产品堆积到大方的表现；体验间从简单地模拟厨卫空间强调视觉体验到后期更强调客户的心理体验；从不强调文化到现在有了更多的文化底蕴……

海创集成吊顶

http://news.jc001.cn/detail/505374.html

目前，国内数百家吊顶生产企业，市场比较杂乱。而专注于吊顶领域的海创则凭借高品质的产品、良好的品牌形象等优势，成为了吊顶行业的领军企业。

今顶吊顶

http://news.jc001.cn/detail/470474.html

 古典家居风日渐兴起，仿古风潮越来越来受到高档装修家庭的青睐，家具、瓷砖、地板等行业也都纷纷刮起了“仿古风”，仿古风格成为家装市场新宠。

欧斯宝吊顶

http://news.jc001.cn/detail/499082.html

目前所的终端店面、营销团队、所有的宣传品是完全区分的，按照计划，以后这两个吊顶品牌的发展思路、团队、管理还会彻底再进行区隔。

菲林克斯集成吊顶

http://news.jc001.cn/detail/499601.html

 菲林克斯，专业集成吊顶、整体厨卫品牌，多年来其海内外研发设计团队以专注于时尚精工科技的开发和人性居饰美学的研究，成就了菲林克斯与众不同的产品气质。

2，其他资料：

佛山的集成吊顶：产品更新速度普通、产品成熟稳定性极佳、市场统驭能力较好、以条扣集成吊顶和方扣集成吊顶为主、中国占据了一线城市优势市场地位！

兴的集成吊顶：产品更新速度极快、产品成熟稳定性一般、市场统驭能力一般、以方扣集成吊顶和艺术天花吊顶为主、中国占据了二线城市以及下属城市的优势市场地位！

如果你想知道一般店面那些专卖为佛山的集成吊顶那些是嘉兴的集成吊顶，可以看看，该店面是否有喷涂的条扣或者滚涂的条扣卖！如果有，80%该店面经营产品主要为佛山吊顶。另外，如果店面只有方板，并且电器产品丰富，价格便宜，应该产于嘉兴一带。另外还有一些集成吊顶品牌不产于佛山也不产于嘉兴，比如：奥普集成吊顶、西飞集成吊顶名气也不小！

**价格**

价格计算是照面积进行的。

初步估计，便宜的50－80元／平米；普通的80－300元／平米；好的300元以上。

举一个传统厨卫吊顶的预算成交价的例子：

案例1：卫生间塑料吊顶+中等价位浴霸

面积：4m2

单价：48元／m2

安装费：20元／m2

辅件：\*\*牌浴霸1个470元

总装修成本： 48元／m2X4m2+20元／m2X4m2+470=742元

装修时间：2002年7月

存在问题：

1、塑料扣板严重发霉、老化、变色

2、浴霸换气功能严重失效，用户不得不将卫生间窗户始终打开

3、未独立安装照明灯，仅使用浴霸附带的照明灯彩光，光线昏暗发黄，用户沐浴或洗脸后基本不能再使用卫生间中的化妆镜、剃须或化妆

案例2：某公司办公区内钢板喷涂吊顶+格栅灯2组

面积：9m2

单价：70元／m2

安装费：50元／m2

辅件：格栅灯2组(336元／组)

总装修成本：70元／m2X9m2+50元／m2X9m2+672=1752元

装修时间：2002年4月

存在问题：

1、钢板喷涂材质的吊顶板严重氧化，喷涂层脱落、钢板生锈，影响企业形象

2、办公室内换气扇老化，噪音大、风量低。办公人员有吸烟习惯，烟味在室内长久不能散去

案例3：饭厅木吊顶+3组普通荧光灯管

面积：9m2

单价：370元／m2(含安装)

辅件：普通荧光灯管3组(70元／组)

总装修成本：370元／m2X9m2+70元／组X3组=3540元

装修时间：2003年3月

存在问题：

1、木吊顶安装后，由于甲醛超标，刺眼、刺鼻的气味长达一年多时间才散去

2、用户家中装有暖气，由于冬天供暖后，室内干燥，至今木方骨架已发现变形、开裂的现象

3、荧光灯管的光线被磨砂玻璃隔阻，晚上需将3灯同时打开，才能得到足够照明，用户感到严重费电

4、荧光灯管更换极不方便 ！

**参考资料**

http://bbs.soufun.com/1010187143~-2~9588/92764659\_92764659.htm

http://www.jiatx.com/bbs/pinpai/jc29~-1~548/57180204\_57180204.htm

http://www.51hejia.com/jiancai/20080415/362117-all

http://www.jc001.cn/zt/diaoding/ddppcx

http://blog.163.com/xiandai\_diaoding/blog/static/12903249020109298304687/

http://home.focus.cn/msgview/1632/186891133.html

http://www.soufun.com/ask/home/c\_sh/223/b\_1011947.html

http://zhidao.baidu.com/question/212748745.html

http://www.to8to.com/ask/a62275.html

### 2.8油漆

         提起油漆，最关注的就是其环保性和施工质量。

**油漆分类**

       油漆分墙面漆、木器漆和金属漆等。木工如果用实木或大芯板做的木活，需要刷木器漆（现在一般贴波音软片）；如果涂刷暖气管，还需要用金属漆。以上是油漆按涂刷部位不同的分类。油漆还根据稀释溶剂不同分为水性漆和油性漆，水性漆的漆膜不如油性漆好，但是水性漆环保，现在多选择水性漆。

**关于油漆品牌**

       现在装修公司和装修队多用立邦和多乐士，就是因为天天看着“立邦、多乐士……”，即便选择自己买漆，也会去买立邦或多乐士。其实市场上的油漆品牌很多，包括：以环保著称的都芳，还有芬琳、富亚、嘉宝莉、大孚、骆驼、华润、来威、大师……等等品牌。如果你追求品质卓越，且有充足的资金保障，可以考虑选择美国大师漆。

       油漆品牌，国内油漆企业只有制造没有品牌，只有推销没有营销，只有生产没有服务，这就给了外国品牌机会和空间。所以我们满脑子才立邦、多乐士。

**亚光漆、丝光和亮光漆**

       油漆一般都使用亚光的，亚光漆也是最实用。一般就常规的家装而言，面漆最好不要采用丝光和亮光的。如果你采用亮光白的，再加之喷涂工艺，出来的结果会非常刺眼，虽然漆面摸上去很舒服，但看着很不舒服。墙面是用来看的而不是用来摸的。

**关于油漆的一点经验**

（一）关于刷涂、滚涂和喷涂

       油漆的涂刷无外乎刷、滚、喷三种方法，油漆桶上一般都会注明每升油漆的涂刷面积，在这里要告诉大家的是，包括我自己在内的很多邻居都出现了按照实际涂刷面积购买的油漆最后有剩余的现象，后来工人介绍说：辊涂比刷涂废油，喷涂比辊涂废油。现在大部分的油工为了图轻省，都买了喷漆的设备。所以，购买油漆没必要像买瓷砖一样打出富裕，如果不发生施工队偷油漆，按实际涂刷面积购买应该是没问题的。

（二）是包工包料还是自己买漆

       虽然让施工队包工包料省去了购买油漆、计算涂刷面积的麻烦，但自己买漆，让施工队负责涂刷往往比施工队包工包料省钱，不过遇到比较鬼的工长也不好说（因为他事先就算准了怎么黑你）。所以，大家在选择哪种成交方式之前最好就工长的报价自己计算一下再做决定。至于你自己买回来的油漆是不是能原封不动的上墙就看你家施工队的职业操守了。

（三）清油和混油的区别

       虽然这个问题很简单，但时不时还会有同学问，顺道解释一下：清油就是从前常说的亮油，刷出来是透明的效果，所以，木材的木纹能看出来；混油刷完就看不见木纹了，混油是什么颜色，刷出来就是什么颜色。

（四）水性漆和油性漆的比较

       前面我泛泛的说了一句“水性漆的漆膜不如油性漆好，但是比油性漆环保”，仅从此句话，相信从环保的角度出发，很多同学都会毅然决然的选择水性漆了。油性漆会散发着淡淡的清香，有人说“苯的味道就是淡淡的清香”，不知道那淡淡的清香到底是不是传说中的苯……

       下面说说水性漆，水性漆因为不用稀料稀释，所以味道非常小，而且散发一、两天就没味儿了；跟水性木器漆一样，水性金属漆刷完之后两天也闻不到任何味道了。所以，建议各位同学从环保的实际出发，买水性漆。至于漆膜的问题，说白了，再好的漆膜也不应该以失去健康作为代价

**关于油漆的经验介绍**

       美国卡芙“四合一”高级弹性环保乳胶漆，就是太贵了。都芳漆环保，刷完后没有任何刺激性气味，相反有一股淡淡的清香；其次，都芳面漆很稠，不兑水的话根本没法刷，实际用量比计算的少。都芳虽然环保，但原装色漆太少了，而且都是国人不常的颜色，调色据说不是原装色浆。漆膜比较好的有立邦三合一，来威；环保比如好的有都芳，富亚。大师漆当时刷就一点味都没有，耐擦洗性能也非常好，环保，涂刷面积超大。还是贵。来威漆膜好，要用上好的羊毛滚子才能出效果。

**参考：**

<http://zhidao.baidu.com/question/234235635.html>

### 2.9波音软片

**名称及用途**

       波音软片是一种带有纹络的贴膜，是室内外装修，船舶、汽车、飞机等最理想的表面处理材料.

**波音软片的分类**

       波音软片根据花纹的不同, 又可分为木纹,素色,珠光,大理石,金银拉丝,PVC 印花贴. 有背胶和不背胶两种.厚度可从: 0.08MM到0.60MM 供你选择.

**波音软片的特点**

1．波音软片是一种贴膜，它的优点是相对耐磨、耐热、阻燃、耐酸碱、防油、防火、易与清洗、价格便宜，和自然相比，具有无色差，施工简单，可自带背胶之特点，用波音软片处理的实物表面，可长期擦洗，保持表面干净，因而波音软片是室内外装修，船舶、汽车、飞机等最理想的表面处理材料。

2．波音软片是一种新型的环保产品，特点是仿木质感很强，可取代优质的原木，同时因表面无需油漆而化学污染，避免了传统装饰给人们带来的种种不适和家庭装修后带来的各种异味，使人们远离污染，轻松入住，必将成为代替木材的最佳产品；当它覆盖在人工板材上后，能有效抑制板材内的有害物质的挥发，板材表面的粗糙的感觉在经过波音软片处理后，整洁光华，存放任何软织物都会轻松自如。

3．波音软片，采用耐磨性油墨印刷，同时表面覆有保护膜，不会腿色，不会被刮掉。在施工过程中，在贴好波音软片后，可以刨、修边，可以锯，波音软片都完好无损。经过波音软片装饰后板材可制家具、音箱、镜柜、塑料扣板、塑钢门窗铝合金门窗、扶手。它具有美丽的纹理，自然舒适的感官享受，浑然天成的效果，深受业内设计师和装修施工师傅的垂青，更重要的是获得了用户的一致好评，在今后的一段时间内必将取代金属、板材等室内装饰材料成为装饰界的新宠，市场各种版面均有相似色彩、花式，客户可根据自己喜好择用，而且其宽度为1.22米与22尺寸基本一致，使用中一般的损耗较低。

**注意事项**

       波音软片大都是自粘性，而且厚度较薄，只有0.18mm左右，所以波音软片饰面对基层的要求较严格，基层硬度越高，平整性越好，波音软片的裱贴施工就越容易。波音软片可裱贴在金属、木夹板、玻璃、石膏或光滑的水泥批荡面上。基面处理时，先用细布打磨光滑，清除微小沙粒或杂质，再用干净毛巾将面上的浮尘擦去，然后在基面上涂刷第一遍清漆（或基膜）效果更佳，并检查表面有否明显不平滑处，如有需用细砂布进行全部打磨，整个表面平滑后，待漆面干燥后便可进行波音软片的裱贴。

　　贴在大面积的时候波音软片的拼接方法。说明一般性况下因为波音软片较簿重叠着是不影响美观的,可不必撕去重叠部分。

　　粘贴规则凹凸不平的花纹或若干年后如果出现脱胶。由于本产品为pvc背带的是不干胶可用电吹风加热即可恢复粘性和成型。

另外，这里提到了：雅诗波音软片.

**总结，现在木器的木漆都用它来替代了。**

**参考：**

<http://baike.baidu.com/view/18938.htm>

### 2.10关于五金挂件的总结

**基本知识**

1，种类

卫浴五金挂件的种类

（1）铜挂件

（2）不锈钢挂件

（3）铝合金挂件

（4）锌合金挂件

常见的卫浴五金挂件

（1）纸巾架

（2）皂篮

（3）毛巾环

（4）杯架

（5）马桶刷架

（6）毛巾架

（7）浴巾架

（8）毛巾杆

（9）衣钩

2，构成

个组成部分：底座(固定件)、连接件、功能件。

底座一面是紧贴墙面或板面，这一面一般是没有进行表面处理的。您只要看看它的颜色就基本上知道用的是什么材料了。

连接件基本上都进行了表面处理，只能用以下的方法了。

功能件大部分以管状、杆型状的原材料为主，如果管状物，其内壁一般也能看出来的。

3，卫浴五金挂件材质

由于原材料的比重不同，所以体积大致相同的物件其重量是不一样的(轻质材料出外)。 目前市场上的卫浴五金挂件主要有以下材质：

＊不锈钢(现在市面上这类产品比较少)。

优点：不怕磨损，不生锈。缺点：样式单一，做工一般。

＊铜镀铬(现在市面上基本以此类产品为主，杆分为空心、实心两种，电镀分为亮光和磨砂两种)。

（1）空心铜镀铬(多是圆杆，粗方杆一般也是)： 　　优点：样式多，价格适中。 　　缺点：怕磨损，最好的电镀常年在潮湿环境下也会脱落，有些小厂家为了压低价格，电镀层很薄，用不了多长时间电镀会脱落。易变形，正规厂家生产的一般都没这个问题!但有些厂家用的管一看比较粗，但管壁很薄，用用就坏了(建议买的时候用力压压，容易弯曲的不要)。

（2）全铜实心镀铬(一般是方管，有的为了证明是实心的，在杆两端特意拧了几个花)： 　　优点：做工精细，电镀层比较厚，结实耐用。缺点：价格高，样式不如空心的多。

＊铝合金(或铝镁合金)。

优点：不怕磨损，轻巧耐用。缺点：用时间长了可能会发乌。

＊石材挂件

英文名：anchor 　　是指用以固定石材板材或固定异型石材的固定机件或零件，这些石材通常是作为墙体的覆层或衬料。

4，挂件如何保养？

（1）定期清洗产品，以保持其外观光洁明亮；

（2）用清水或中性的清洁剂清洗产品表面，然后用柔软的毛巾抹干即可；

（3）清洗产品时，切勿使用含化学成分或腐蚀性的清洁剂，特别是具有磨砂效果的清洁剂和粗糙的布料清洗抹擦；

（4）注意清洁产品的隐蔽位置，适时的清洁能让产品历久如新。

**铜挂件选择**

1、看材质。

全铜铸造的产品往往结构紧密，用手掂量，除了比同类产品偏重之外，而且手感实在，坚固耐用；

2、看镀层。

标准电镀层不仅能使产品表面细致均匀，同时也能避免在潮湿的环境当中氧化和起锈。用眼去看挂件的表面，如果表面无起泡，镀层均匀，即可选择。

3、看工艺。

通过严格工艺标准加工的产品，往往历经复杂的机械加工、抛光、焊接、检验等工序，产品不仅外型美观，使用性能好，而且手感极好，均匀细滑而且无瑕疵。

**参考资料**

<http://baike.baidu.com/view/2610195.htm#sub2610195>

### 2.11关于过门石的总结

**基本概念**

    其实过门石就是石头门槛，主要用来解决两个房间的不同内外高差、还有就是解决两种不同材料的交接，起着过渡、阻挡水、还有就是起美观等作用的一条石板。

**过门石的作用**

    主要有以下四点：

    第一点：主要是起分界的作用，有时候我们两个房间可能铺设的瓷砖或是地板，是不同材质的有时也是不同规格的哦，所以这个时候需要用这个过渡石来分界。来区分不同的空间的作用。经常我们在厨房或是卫生间与客厅的而交接处都会有的哦！JMS可以回家看看自己家的装修哦！

    第二点：是起着补差，交接的作用，有时候我们两个房间的铺设的材料或是地形有落差，这个时候就需要有一个起着补差和交接的来解决这个问题哦，所以这个时候过门石就很有作用了，我们经常看到的是瓷砖和地板的交界处，一般情况下家里的地板都是比瓷砖的高些，过门石就是可以解决这个问题哦！

    第三点：就是起围挡作用，一般都是指像是卫生间用来挡水，厨房用来阻挡一些食物或是积水的飞废物哦！因为厨房和卫生间首先是比较容易潮湿的地方，这个地方的过门石很大程度上它的作用就是起到一个挡水的作用，特别是卫生间有时候会由于地漏没有及时的把水排走会容易出现积水的现象，所以这个过门石在安装上要比卫生间的地面高出一些起到挡水的作用，因为现在大多数客厅都是地板的，所以很好的防止地板被浸哦！

    第四点：起美观的作用，像是家里的进门处因为是个拐角，要是装地板的话，比较的难排列，一般按一个过门石，其实起到美观的作用哦，而且这个地方一般容易脏，也有一定的耐脏作用呢！但是这个美观一定是在选择款式或是材质和整个装修比较搭的情况下哦！

**哪里安装过门石**

列举参考资料中的例子：

下面就说说我家以下的地方装的过门石：

（1）入门口

    但同事说：入门口没有必要安装，直接实木地板到头就可以了， 我的想法是觉得入门口有一个过门石好看，而且比较容易打理且耐脏些。然后听师傅讲说这个想法其实也是对的，主要是进门口那个拐角那一块，因为房地板的话还是不好装的呢！所以过渡石的话会是比较好的选择

（2 ）厨房门口

（3）卫生间门口

    这两个地方无可厚非的一定是要装的，一般装修的人也都是要求房主要装的哦！因为过门石在这两个地方的作用是最大的，所以一定是要装的，前面我也讲过，我想JMS的家里别的地方可能没有，但是这里是一定会有的哦！

（4）客厅与卧室入口

    我觉得这个地方也装上会比较的协调和美观，因为我见我同事家的没有装过门石的这个入门的地方，首先就是比较的容易堆积赃物，然后就是比较容易的翘起，有时不注意的时候积水或是擦地的时候都有可能的，或是黄梅天的时候，所以这个地方我觉得还是有个过门石比较的安全哦！

**参考资料**

<http://bbs.99wed.com/read-99-tid-390715-page-e-fpage-51.htm>

### 2.xx其它杂乱

记录各种装修材料，以及名词等比较杂乱的。

拉篮 http://baike.baidu.com/view/2469667.htm

暗盒 http://zhidao.baidu.com/question/4663426.html

门套 http://baike.baidu.com/view/1295528.htm

窗套线 http://zhidao.baidu.com/question/229703572.html

找平 http://baike.baidu.com/view/1397169.htm

面漆 http://baike.baidu.com/view/264478.htm

深水封地漏 http://homebbs.cd.soufun.com/cdzxlt~2005~1/21046146\_21046146.htm

地漏!http://baike.baidu.com/view/546585.htm

强弱电线http://zhidao.baidu.com/question/233178858.html

暗盒http://zhidao.baidu.com/question/177761152.html

PVC板http://baike.baidu.com/view/587597.htm

美纹纸 http://baike.baidu.com/view/1774998.htm

地吸 http://home.focus.cn/msgview/607/1122900.html

踢角 http://china.toocle.com/product/category-262161-1.html

踢脚线 http://zhidao.baidu.com/question/242461597.html

石膏线 http://zhidao.baidu.com/question/14042734.html

射灯 http://baike.baidu.com/view/1260944.htm

落地灯 http://baike.baidu.com/view/469149.htm

吊顶 http://baike.baidu.com/view/271627.htm

角阀 http://baike.baidu.com/view/862936.htm

细木工板 http://baike.baidu.com/view/252444.htm#sub252444

石膏板 http://baike.baidu.com/view/587589.htm#sub587589

木质饰面板 http://wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=52bf930b491e01d5&hl=zh-

地砖和墙砖等瓷砖 http://www.hnwell.com/CiZhuan/22580.html

过门石 http://bbs.99wed.com/read-99-tid-390715-page-e-fpage-51.htm

挂件 http://baike.baidu.com/view/2610195.htm#sub2610195

吸顶灯 http://baike.baidu.com/view/485833.htm

砧板 http://baike.baidu.com/view/721080.htm

窗帘盒 http://baike.baidu.com/view/3585971.htm

挂镜线 http://baike.baidu.com/view/336031.htm

泡立水 http://baike.baidu.com/view/1391786.htm

铰链 http://baike.baidu.com/view/612779.htm

面板 http://baike.baidu.com/view/1430670.htm

木线 http://baike.baidu.com/view/2054482.htm

窗套